附件

北京市大兴区督办问题清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-054 | 6 月19 日 | 北京市 | 大兴区 | 长西路、安孙路  （正耀路） | 长西路原北京华悦嘉玻璃有限公司地址拆迁 地块 | 中国北京市大兴区长西路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁工地正在施工，主要存在以下问题:1. 拆迁工地未百分百封闭管理；2.覆土地块裸露未蓬盖、固化，起风时易造成大面积扬尘污染；3.施工时 未进行洒水降尘，造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |
| BJ-01-055 | 6 月19 日 | 北京市 | 大兴区 | 再城营路 | 再城营路建筑工地 | 中国北京市大兴区再城营路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，主要存在以下问题:1. 该工地未百分百封闭管理；2.工地主要道路未进行硬化；3.建筑物料、沙土露天堆放未蓬盖；4.工地无专人负责洒水降尘、清扫保洁，施工作业时未洒水降尘， 造成扬尘污染；5.出入车辆无清洗设施，夹带泥沙尘土造成扬尘污染；6.土方作业时未辅以扬尘降尘措 施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-056 | 6 月19 日 | 北京市 | 大兴区 | 安采路 | 万采路安采路交界处东侧 200 米道路南侧建筑垃圾消纳场 | 中国北京市大兴区  X043(采万  路) | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该消纳场未作业，该沙场位于万采路与安采 路交界口东侧 200 米处道路南侧，主要存在以下问题:1.沙土裸露和建筑垃圾堆放场所未进行覆盖和固化；2.场区内无洒水降尘设施，易造成大面积扬尘污 染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |
| BJ-01-057 | 6 月19 日 | 北京市 | 大兴区 | 长子营镇 | 大兴区长子营镇牛坊养殖小区西南侧 190 米建筑垃圾堆放消纳场 | 中国北京市大兴区李北路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑垃圾消纳场因节假日在停工，建筑垃 圾堆放高度异常突出，主要存在以下问题:1.该消纳场未实行百分百封闭管理，建筑垃圾块状物滚落砸穿 周边挡板，存在极大安全隐患；2.该消纳场无降尘洒 水设施，施工作业时易造成扬尘污染；3.该消纳场主 要道路未进行硬化，车辆经过造成扬尘污染；4.建筑 垃圾未完全蓬盖，易造成大面积扬尘污染；5.出入车 辆未安装清洗装置，易将泥土沙石带出，造成道路扬 尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |
| BJ-01-058 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 武北路皮各庄中路交界口南侧 330 米处道路东侧拆迁地块 | 中国北京市大兴区武北路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁地块已经完成拆迁，拆迁废渣未蓬盖 起风时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百  ，  分之百”要求，加  强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-059 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 北京北益利环环保科技有限公司、北臧村镇第一渣土消 纳场 | 中国北京市大兴区皮各庄 中路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该渣土消纳场未进行作业，该消纳场位于皮 各庄中路与周梨路交界口西侧 300 米处。主要存在以下问题:1.该消纳场未能提供任何行政部门审批手 续，现便从事渣土消纳作业；2.厂区主要道路、进出 道路未进行硬化；3.建筑废渣、沙土方集中露天存放 未进行覆盖、固化措施，造成大面积扬尘污染；4.现 场完全无洒水、清扫保洁措施，尘土飞扬；5.出入车 辆无任何清洗设施，拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |
| BJ-01-060 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北房镇 | 皮各庄周梨路、皮各庄中路交界口西北侧拆迁地块 | 中国北京市大兴区皮各庄 中路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁地块已经完成拆迁，原完成蓬盖拆迁废渣现已裸露，道路边土方未蓬盖，造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-061 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 北臧村镇皮各庄小学东北侧 650 米处无名选 石厂 | 中国北京市大兴区 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该选石场未进行作业，该选石位于皮各庄中 路与周梨路交界口西北侧 490 米处，皮各庄小学东北  侧 650 米处。选石厂现场负责人称因近段时间有检查组，暂时停工。主要存在以下问题:1.该沙场现场未能出示任何环保手续；2.厂区主要道路、进出道路、 材料加工地面未进行硬化；3.现场完全无洒水、清扫保洁措施，尘土飞扬；4.据周边村民反馈，该沙场近日才采取覆盖等措施，之前从未对裸露沙土堆放场所进行覆盖和固化 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |
| BJ-01-062 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 北臧村梨园村村委会东北侧 780 米处拆迁地块 | 中国北京市大兴区东街七条 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁工地已经完成拆迁，原已蓬盖的覆土地块出现大面积裸露，易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-063 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 榆垡 | 盛平街榆垡路、榆辛路路段北京新机场安置房项目多个建筑工地 | 中国北京市大兴区盛平街 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 盛平街榆垡路、榆辛路路段为北京新机场安置房项目，该项目由多个建筑工地承包，现场检查时，该项 目正在施工作业，主要存在以下几个共性问题:1.工地片区间主要道路、进出道路未进行硬化；2.部分建 筑工地如北京城建集团等有沙土露天存放未蓬盖的现象，造成大面积扬尘污染；3.所有建筑工地施工作 业时均未进行洒水，造成扬尘污染；4.多个建筑工地 出入车辆无任何清洗设施，拉沙车辆带泥沙进出，造 成工地间道路尘土飞扬 5.工地进行土方作业时未辅以洒水降尘措施，现场尘土飞扬。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。  （安置房主体已 完工，目前在施工程是小区周边道 路，加大洒水降尘并安装洗轮设施） | 7 月 15 日 |
| BJ-01-064 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 西大营村村委会东南侧  730 处西韩路道路两侧沙土堆填场地 | 中国北京市大兴区西韩路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该沙土堆填场地未进行施工，主要存在以下 问题:1.沙土裸露未进行蓬盖、硬化或绿化，起风时易造成大面积扬尘污染；2.堆填场地有大量拉沙车辆 停放，未进行封闭管理；3.现场完全无洒水、清扫保 洁措施，尘土飞扬；4.出入车辆无任何清洗设施，拉 沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |
| BJ-01-065 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 魏永路西韩路交界口西北侧沙土堆放场 | 中国北京市大兴区魏永路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该沙土堆放场未进行工作，主要存在以下问 题:1.厂区主要道路、进出道路未进行硬化；2.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施，造成大面积扬 尘污染；3.现场完全无洒水、清扫保洁措施，尘土飞 扬；4.出入车辆无任何清洗设施，拉沙土车辆带泥沙 进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-066 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 诸葛营村 建筑垃圾消纳场 | 中国北京市大兴区五诸路 | 建筑工地 未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该消纳场未进行工作，该消纳场位于西韩路 东侧，航天星汉小区东北侧 400 米处，诸葛营村村委  会东南侧 730 米处。主要存在以下问题:1.该消纳场建筑垃圾集中露天存放未进行覆盖，造成大面积扬尘 污染；2.现场作业完全无洒水、清扫保洁措施，尘土 飞扬；3.出入车辆无任何清洗设施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |
| BJ-01-067 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 北臧村 | 西韩路航天星汉小区东北侧 500 米处无名沙场 | 中国北京市大兴区西韩路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该沙厂未进行作业，该沙厂位于西韩路航天 星汉小区东北侧 500 米处，诸葛营村村委会东南侧  930 米处。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事沙土筛选，装卸作业；2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化；3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施，造成大面积扬尘污染；  4.现场完全无洒水、清扫保洁措施，尘土飞扬；5.出 入车辆无任何清洗设施，拉沙车辆带泥沙进出造成扬 尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 15 日 |
| BJ-01-068 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 前佟路 | 前佟路南侧无名沙厂  （二） | 中国北京市大兴区南中轴路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该沙场未进行作业，该沙场位于南中轴路与 前佟路交界口东侧 160 米处。主要存在以下问题:1. 该沙场无任何行政部门审批便从事沙石筛选，装卸作 业；2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进 行硬化；3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施造成大面积扬尘污染；4.现场完全无洒水、清扫保洁 措施，尘土飞扬；5.出入车辆无任何清洗设施，拉沙 车辆带泥沙进出。 | 清退（原料体量较大，清退需要一定  ， 时间） | 7 月 31 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-069 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 南中轴路 | 南中轴路龙头街交界口东侧连片无名沙厂（一 | 中国北京市大兴区  ） 龙玉路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该连片沙场未进行作业，连片沙场位于南中 轴路与龙头街交界口东侧。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事沙石筛选，装卸作业；2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进 行硬化；3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施造成大面积扬尘污染；4.现场完全无洒水、清扫保洁 措施，尘土飞扬；5.出入车辆无任何清洗设施，拉沙 车辆带泥沙进出。 | 清退（原料体量较大，清退需要一定  ， 时间） | 7 月 31 日 |
| BJ-01-070 | 6 月20 日 | 北京市 | 大兴区 | 南中轴路 | 中国铁建大桥工程集团新机场北线高速公路施工总承包二工区 | 中国北京市大兴区 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑工地正在施工。主要存在以下问题:1. 施工现场进行土方作业、压路作业时未进行洒水降尘，造成扬尘污染；2.建筑沙土露天堆放未蓬盖，起 风时易造成大面积扬尘污染；3.出入车辆无任何清洗 设施，拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 10 日 |
| BJ-01-071 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 新发路 | 北京中财万鑫科技有限公司 | 中国北京市大兴区西庄工业园区 | 未落实 VOCs 整治要求 | 检查时，企业未生产，企业主要以塑料热熔后生产 PE 管材，主要存在以下问题:1.企业现场未能提供环保审批手续；2.热熔、挤出工序未安装 VOCs 废气治理设施。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-072 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 西庄路、西刘路 | 西枣林村无名沙厂 | 中国北京市大兴区西庄路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该沙厂正在进行作业，该沙厂西庄路西刘路交界口处西侧 220 米处。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事沙石筛选，装卸作业；  2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬 化；3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施，造 成大面积扬尘污染；4.现场完全无洒水、清扫保洁措 施，尘土飞扬；5.出入车辆无任何清洗设施，拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 10 日 |
| BJ-01-073 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 龙海路 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 中国北京市大兴区龙海路 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时，该企业在正常生产，主要存在以下问题:1. 企业未能提供环保审批手续，据企业表示，原企业地址在朝阳区，北京市要求所有水泥搅拌站于 2014 年搬迁至此处，且当时北京市环境保护行政审批部门已 经不再受理水泥搅拌类企业环评，无法进行审批及备案；2.出入车辆未进行清洗，清洗设施未启用；3.原 料仓未完全封闭，进料车间未封闭生产，生产时存在粉尘无组织排放现象。 | 易产生扬尘物料 采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7 月 5 日 |
| BJ-01-074 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 后查路 | 黄村镇后查路巨大拆迁地块 | 中国北京市大兴区黄村镇后查路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁地块面积十分巨大，现已经完成拆迁拆迁废渣中形成大片洼地，沙石堆放于洼地中。主要存在以下问题:1.拆迁废渣、沙土未蓬盖，易造成大面积扬尘污染；2.拆迁地块道路未进行硬化或固化， 起风时造成扬尘污染。 | ，  严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-075 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 后查路 | 黄村镇后查路巨大无名沙石厂 | 中国北京市大兴区后查路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该沙石厂未进行作业，该沙石厂位于黄村镇后查路孙村段转角东北侧，据周边村民介绍，该砂石场近期均在作业，昨天开始暂停施工，与业主所述迎接交检查暂停施工相符。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事沙石筛选、碎石，装卸作业；2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化；3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施，造成大面积扬尘污染；4.现场完全无洒水、清扫保洁措施，尘土飞扬；5.出入车辆无任何清洗设施， 拉沙车辆带泥沙进出。 | 易产生扬尘物料 采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7 月 10 日 |
| BJ-01-076 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 后查路 | 后查路西路口道路两侧建筑工地  （实际为中铁十二局北京新机场高速四标段建筑工地） | 中国北京市大兴区后查路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，主要存在以下问题:1. 建筑工地未工地未百分百封闭管理；2.工地未安排专人负责洒水降尘、清扫保洁，道路扬尘易造成扬尘污染；3.施工作业时未进行洒水降尘，造成扬尘污染；  4.建筑沙土露天堆放未进行蓬盖，建筑沙坑未完全蓬 盖，起风时易造成扬尘污染；5.出入车辆未安装清洗 设施，车辆携带泥沙出入造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 10 日 |
| BJ-01-077 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 黄徐路、后查路 | 中铁十二局北京新机场高速四标段建筑工地 | 中国北京市大兴区后查路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，主要存在以下问题:1. 工地未安排专人负责洒水降尘、清扫保洁，道路扬尘 易造成扬尘污染；2.施工作业时未进行洒水降尘，造 成扬尘污染；3.建筑沙土露天堆放未进行蓬盖，起风 时易造成扬尘污染；4.出入车辆未安装清洗设施，车 辆携带泥沙出入造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 10 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-078 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 黄徐路 | 北京新机场高速小白桥段建筑工地  （实际为中铁十二局北京新机场高速四标段建筑工地） | 中国北京市大兴区黄徐路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，主要存在以下问题:1. 工地门前道路未进行硬化；2.工地未安排专人负责洒水降尘、清扫保洁，道路扬尘易造成扬尘污染；3.施工作业时未进行洒水降尘，造成扬尘污染；4.建筑沙土露天堆放未进行蓬盖，起风时易造成扬尘污染；5. 出入车辆未安装清洗设施，车辆携带泥沙出入造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 10 日 |
| BJ-01-079 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 王立庄村 | 北京新机场高速王立庄村段建筑工地（实际为中铁十二局北京新机场高速四标段建筑工地） | 中国北京市大兴区黄徐路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，主要存在以下问题:1. 工地未安排专人负责洒水降尘、清扫保洁，道路扬尘 易造成扬尘污染；2.施工作业时、倾倒沙土时未进行 洒水降尘，造成扬尘污染；3.建筑沙土露天堆放未进 行蓬盖，起风时易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |
| BJ-01-080 | 6 月21 日 | 北京市 | 大兴区 | 黄徐路 | 王立庄村便民市场拆迁地块 | 中国北京市大兴区黄徐路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁地块已经完成拆迁，1.拆迁废渣未进行蓬盖；2.拆迁地块地面泥沙堆积未进行清扫保洁， 起风时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-081 | 6 月22 日 | 北京市 | 大兴区 | 庞安路 | 北京新机场高速中铁十二局京霸铁路一标三工区黄固特大桥 465～  497#墩建筑工地 | 中国北京市大兴区庞安路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑工地正在施工，主要存在以下问题:1. 工地主要道路未进行硬化；2.工地未安排专人负责洒 水降尘、清扫保洁，道路扬尘易造成扬尘污染；3.施工作业时未进行洒水降尘，造成扬尘污染；4.出入车辆未安装清洗设施，车辆携带泥沙出入造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7 月 10 日 |
| BJ-01-082 | 6 月22 日 | 北京市 | 大兴区 | 佟青路 | 青礼路佟青路交界口东南侧建筑消纳场 | 中国北京市大兴区  G3(京台高速) | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该消纳未进行作业，主要存在以下问题:1. 该消纳场沙土集中露天存放未进行完全覆盖、固化措 施，造成大面积扬尘污染；2.出入车辆无任何清洗设 施，拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |
| BJ-01-083 | 6 月22 日 | 北京市 | 大兴区 | 天宫院 | 南六环路双龙桥段北侧沙堆存场 | 中国北京市大兴区 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查组在南六环双龙桥段北侧，发现一片沙土裸露地块，根据目测，该沙土裸露地块上堆放大量钢材，主要存在以下问题:1.场区道路未进行硬化或固化，车辆经过造成严重扬尘污染；2.场区沙土裸露未蓬盖；  3.车辆出入未建设清洗设施，携带泥土车辆出入易造 成道路扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |
| BJ-01-084 | 6 月24 日 | 北京市 | 大兴区 | 西红门 | 南中轴路团忠路东南侧交界口拆迁地块 | 中国北京市大兴区团忠路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁工地已经完成拆迁，拆迁废渣未完全 蓬盖，造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6 月 30 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-085 | 6 月24 日 | 北京市 | 大兴区 | 旧宫 | 黄亦路京台高速西北侧  700 米处无名砂石厂 | 中国北京市大兴区  S50(南五环路) | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该砂石厂未进行作业，该砂石厂位黄亦路与京台高速（德亦路）西北侧 700 米处，据周边村民介绍，该路段经常有大车出入，疑似最近有施工作业。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事砂石筛选、碎石，装卸作业；2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化；3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施，造成大面积扬尘污染；  4.现场完全无洒水、清扫保洁措施，尘土飞扬；5.出 入车辆无任何清洗设施，拉沙车辆带泥沙进出。 | 易产生扬尘物料 采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7 月 15 日 |
| BJ-01-086 | 6 月24 日 | 北京市 | 大兴区 | 旧宫 | 北京市公安局大兴分局交通支队旧宫中队前顺新街巨大连片拆迁地块 | 中国北京市大兴区  S50(南五环路) | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁工地已经完成拆迁，拆迁面积之巨大 已经让检查组无法言语，拆迁废渣未进行蓬盖，造成 大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。  （因拆迁面积较大，覆盖需要一定时间整改） | 7 月 10 日 |
| BJ-01-087 | 6 月24 日 | 北京市 | 大兴区 | 旧宫 | 原鑫朝龙缆线制造公司 | 中国北京市大兴区黄亦路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁工地已经完成拆迁，拆迁面积十分巨 大，拆迁废渣未进行蓬盖，造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。  （因拆迁面积较大，覆盖需要一定时间整改） | 7 月 10 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇  （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
| BJ-01-088 | 6 月24 日 | 北京市 | 大兴区 | 西红门 | 建新庄村口南侧拆迁 地块 | 中国北京市大兴区建新路 | 建筑工地未落实“六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁工地已经完成拆迁，拆迁面积巨大， 拆迁废渣未完全蓬盖，起风时造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。  （因拆迁面积较大，覆盖需要一定时间整改） | 7 月 10 日 |