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[bookmark: _Toc235650117][bookmark: _Toc74904142][bookmark: _Toc88059318][bookmark: _Toc87417801][bookmark: _Toc57101526]前  言
“十五五”时期是北京市率先基本实现现代化承上启下的关键时期，“十五五”规划是贯彻北京市新时代首都高质量发展要求的引领性规划。水务设施是实现高质量发展的基础性支撑和重要带动力量，对高水平服务大兴区“6+5+3”产业发展布局具有重要意义。
依据市区两级要求，大兴区水务局开展本次《大兴区“十五五”时期水务发展规划》（以下简称《“十五五”水务规划》）编制工作。本次工作结合大兴区实际情况，客观分析新形势与新挑战，确定“十五五”时期规划发展新思路。围绕新时期治水方针，全力推进“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标，科学系统谋划“十五五”时期水务发展目标及主要任务。
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[bookmark: _Toc45099197][bookmark: _Toc88059322][bookmark: _Toc235650118]第一章 规划背景
[bookmark: _Toc88059323][bookmark: _Toc235650119]第一节 发展基础
水资源：严格按照“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则及市级主管部门下达的用水计划开展用水总量控制与用水管理，“十四五”时期大兴区用水总量呈增长趋势，常规水用水总量满足市级逐年控制目标。“十四五”时期大兴区用水结构持续优化，外调地表水利用量及利用范围不断扩大。积极推进节水工作，制定印发《大兴区节水行动实施方案》、《大兴区节水行动联席会议制度》并组织实施。开展地下水超采综合治理，制定印发《北京市大兴区地下水超采综合治理工作方案（2023年-2025年）》及《2024年大兴区地下水超采综合治理工作要点》并组织落实，有效降低了本区域地下水开采量，实现地下水养蓄，全区地下水水位显著提升，有利于区域水生态环境改善。
水安全：“十四五”时期地表水厂建设取得突破，为利用外调水提供了良好基础，黄马路供水干线工程已于2023年初建成通水，将新城自来水源输送至孙村组团，地表水供水范围逐步扩大。大兴新城具备地表水与地下水双水源保障条件，城镇供水安全系数达到1.3以上。“十四五”期间制定印发《北京市大兴区关于推进全区供水高质量发展三年行动方案（2023年-2025年）》、《北京市大兴区农村饮水县域统管工作方案》（兴水发〔2025〕17号）并组织实施。完成兴丰大街供水管线消隐改造，完成建兴家园小区水黄改造，完成466户改造任务，有效提升了城镇供水安全保障水平。“十四五”时期大兴国际机场滞洪工程主体完工，围绕大兴国际机场建设的防洪体系基本成形，有效应对“23.7”特大暴雨冲击。大力推进积水点治理工作，完善排水系统建设，有效提升建成区水安全保障。
水环境：“十四五”时期全区水环境治理成效显著，水环境质量持续改善，随着永兴河第二再生水厂及西红门第二再生水厂建成，全区污水处理及再生水利用厂站完成布局，污水处理率逐年增长。随着黄村再生水厂污水截流干线及兴良路污水干线进入建设阶段，新城污水收集干线系统日臻完善，再生水厂运行状况将得到有效改善，系统韧性不断提升。开展“清管行动”，魏永路污水管线干线清淤工程、W37-1 井应急抢险清淤工程已完工。推进农村污水处理设施建设，至2025年末农村污水处理设施覆盖率达到100%。推进镇村级污水处理设施转商运工作，指导9个镇完成PPP项目多项准备工作，转商运工作已全部完成。
水生态：“十四五”期间大兴区河湖水生态健康指数稳步提升，通过永兴河等河道综合治理，提升了大兴新城及沿途地区的水生态环境，提高了城市滨水空间品质，为市民提供了亲水体验空间。通过河道复苏及生态补水提高了有水河段占比，河湖水生态环境有效改善。开展田营西沟再生水补水工程，实现持续稳定的水源补给，为贯穿中央公园的田营西沟注入了源源不断的生命力。实施团河行宫再生水补水工程，通过引入优质再生水，使干涸多年的湖泊重现碧波荡漾，不仅恢复了历史水系“以水为脉”的景观风貌，更激活了区域生态循环，为市民提供了一处兼具文化底蕴与自然生机的亲水空间。
[bookmark: _Toc235650120][bookmark: _Toc45099203][bookmark: _Toc88059324]第二节 指标实现情况
为表征大兴区水务发展水平，促进“十四五”水务发展建设任务的落实，大兴区“十四五”时期水务发展规划构建了7类10项规划指标体系。其中6项超额完成目标，4项完成目标。
表1 大兴区“十四五”时期水务发展规划指标表
	一级指标
	二级指标
	2025年市级规划目标
	2025年区级规划目标
	2025年区级规划目标完成情况

	1、用水总量
	生产生活用水总量（亿立方米）
	不超过
30亿立方米
	达到市级要求
	达到市级要求

	2、节水效
能水平
	万元生产总值水耗下降率（%）
	30%
	15%
（相较2020年）
	32.13%
（相较2020年）

	
	万元工业增加值水耗下降率（%）
	28%
	15%
（相较2020年）
	下降45.69%   达到市级要求

	3、供水保障水平
	城镇供水安
全系数
	1.3
	1.3
	1.35

	
	农村供水计量收费率（%）
	99%
	达到市级要求
	达到市级要求
(90%)

	4、污水治理水平
	全区污水处
理率（%）
	全市污水处理率98%
	达到市级要求
	达到市级要求
(97.5%)

	
	农村污水处理设施覆盖率（%）
	70%
	85%
	100%

	5、海绵城市建设水平
	海绵城市建成区面积比例（%）
	40%
	40%
	40.36%

	6、河湖水生态健康水平
	河湖健康状况
(%)
	60%
	60%
	85.15

	7、防洪安全水平
	乡镇防洪达标率
(%)
	86%
	达到市级要求
	100%


[bookmark: _Toc235650121]第三节 面临的形势与挑战
“十五五”时期是北京市率先基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期，也是大兴区高水平推动“6+5+3”产业发展布局的重要时期。在持续推进大兴区水务现代化进程中，既面临着政治、经济、社会发展及气候变化等带来的新形势，又面临着水务发展的新挑战。
（1）区域高质量发展对水务基础支撑提出新要求。“十五五”时期是大兴区坚定不移强制造、建集群，在构建产业新优势上攻坚突破的关键时期。水是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，水安全是保障首都安全的重要支撑。从保障区域高质量发展来看，应更加积极发挥水对经济产业、社会人口的引导和保障作用。
（2）广大市民群众对水务发展提出新期盼。随着经济社会不断发展，城市发展方式深刻转型，广大市民对美好生活的期待变得更加层次化、多样化。为了保障和改善民生，须紧扣和谐宜居社会建设，通过建设幸福河湖，提升水生态环境质量，建设人水和谐社会和水城共融城市，提升基础设施与滨水空间品质，推动城市全面发展。
（3）极端天气事件增多对水务工作提出新挑战。由于自然气候及地理因素影响，大兴区降雨时空分布极不均衡。特别是近年来，极端天气事件频繁发生，水旱灾害趋多趋频趋强趋广，极端性、反常性、复杂性、不确定性显著增强，洪涝灾害呈现出新的特点，防风险保安全形势更加严峻复杂。
[bookmark: _Toc235650122]第四节 水务发展面临的问题与挑战
（1）水资源调配和保障体系仍需完善：水资源仍处于紧平衡，为支撑区域产业集群高质量发展，需进一步强化外调水保障。再生水利用配置结构和水资源集约节约利用水平仍有优化提升空间。
   （2）河道及蓄滞洪体系尚存薄弱区域：“23·7”极端强降雨灾害暴露出临空区等重要区域防涝安全保障仍存在问题隐患，部分排涝河道尚未达标治理，区级蓄洪蓄涝区建设明显滞后。
   （3）城市内涝治理仍存在短板：城市积水内涝治理及排水防涝设施建设长期滞后于城市发展。临空区排水防涝系统尚未建成，区域内涝风险已经显现，随着城市建设内涝危害将进一步凸显。
   （4）城乡供排水发展仍不平衡：地表水供水范围需进一步扩大，地表水厂供水范围进一步从新城扩展至周边乡镇及村庄。部分再生水厂需要扩建，需加快实施污水截流干线。
   （5）水生态修复流域系统性有待提高：以流域为单元的系统性水生态保护修复治理尚不完善。区级层面流域性的水系连通与系统治理工程需要进一步拓展至临空区及乡镇地区，发挥河道水生态廊道功能。
   （6）河湖滨水空间开放共享功能和服务价值需提升：河湖滨水空间开放共享缺乏系统规划、统筹实施，与商文旅体多元消费业态融合不够，河湖社会价值、服务价值和经济价值未能充分展现。
   （7）智慧水务建设水平亟待提升：水利工程感知与自动化能力较低，现有水务信息化设施未能充分发挥作用。





[bookmark: _Toc235650123]第二章 总体思路
[bookmark: _Toc235650124]第一节 规划原则
1.坚持自身发展与战略导向相统筹
既要准确把握新时代水务高质量发展阶段性特征，又要紧密衔接国家发展战略和京津冀协同发展战略。确保水务发展与国家战略同步推进，为高质量发展提供坚实的水安全保障。
2.坚持目标导向与问题导向相结合
锚定率先基本实现社会主义现代化目标，聚焦水资源、水环境、水生态、水灾害等领域的重点难点问题，明确“十五五”规划期内水务发展的阶段性目标和要求，针对具体问题提出解决方案。
3.坚持全面规划与重点谋划相协调
发挥规划的战略导向作用，系统谋划水务发展，综合施策，确保各项任务协同推进。围绕增强污水处理及再生水利用能力、推动河湖滨水空间开放共享等方面提出可行思路和务实举措。
4.坚持规划引领与切实可行相统一
既要强调规划的宏观性、战略性、引领性，着眼于落实大兴区水务发展的战略任务，同时也要提高规划的实效性，确保规划可落实、可实施，保证规划的可操作性。
[bookmark: _Toc235650125]第二节 规划指标
本次《“十五五”水务规划》是全市“十五五”水务规划的组成部分，其规划指标需要与北京市市级层面“十五五”水务发展规划进行对接，参考其指标体系，结合区域特点构建本次《“十五五”水务规划》的规划指标体系。
大兴区“十五五”时期水务发展规划的规划指标体系包含高水平安全、高质量发展、高品质生活三部分，共8项指标。
表2 大兴区“十五五”时期水务发展规划指标表
	序号
	指标
	2030年市级规划目标
	2030年区级规划目标

	1
	生产生活用水总量（亿立方米）
	＜30
	达到市级要求

	2
	单位地区生产总值用水量（立方米/万元）
	＜8
	≤10.5

	3
	全区供水能力（万立方米/日）
	1070
	83

	4
	规模化供水工程覆盖农村人口比例（%）
	72
	达到市级要求

	5
	城镇公共供水管网漏损率（%）
	≤7
	≤7.5

	6
	全区污水处理能力（万立方米/日）
	≥840
	60

	7
	建成区海绵城市达标面积比例（%）
	≥60
	≥60

	8
	水土保持率（%）
	93
	93


注：
1.生产生活用水总量：指一定时期一定区域各类用水户从事生产活动以及生活用水量总和，包括环卫绿化等河道外生态用水。
2.单位地区生产总值用水量：地区用水量与地区生产总值的比值。
3.全区供水能力：指供水设施的综合生产能力。包含城镇公共供水厂、自建供水设施、乡镇集中供水厂和村庄供水站的供水能力。
4.规模化供水工程覆盖农村人口比例：指规模化供水工程覆盖的农村人口数量占农村总人口的百分比。
5.城镇公共供水管网漏损率：城镇公共供水总量和城市公共供水注册用户用水量之差与城市公共供水总量的比值，按《城镇供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92)规定修正核减后的漏损率计。
6.全区污水处理能力：指全市城乡生活污水处理设施总处理能力。
7.建成区海绵城市达标面积比例：城市建成区中达到海绵城市建设要求的排水分区面积占建成区总面积的比例。
8.水土保持率：指区域内水土保持状况良好的面积（区域内土壤侵蚀强度轻度以下的现状国土面积）占国土面积的比例，是反映水土保持总体状况的宏观管理指标。

[bookmark: _Toc235650126][bookmark: _Toc45099235][bookmark: _Toc88059333]第三章 主要任务
按照“安全、洁净、生态、优美、为民”的水务目标，全面分析梳理现状问题，补短板，提品质，针对性制定“十五五”时期水务重点工程，从水资源配置、城乡供水保障、防洪排涝能力等方面提升水务设施建设水平与水系统韧性。
[bookmark: _Toc235650127]第一节 强化水资源管理，构建节水型社会
严格按照“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则及市级主管部门下达的用水计划，加强水资源管理，强化用水总量控制，积极与市级主管部门对接，争取外调水资源，建立水资源保障机制。
加快落实水资源刚性约束制度，全面加强涉水社会事务管理，充分发挥水务对经济社会发展的引导约束作用。充分利用好南水北调水，压采本地地下水，加大再生水利用，实现南水北调水、本地地下水、再生水优化调度，持续推进城乡一体化建设。
“十五五”期间，加大地下水超采综合治理力度，推进大兴区水源置换工作，加大重点行业和重点区域用水监管力度，持续压采地下水，实现产业结构、社会建设与水资源承载能力相协调。
 “十五五”期间，强化用水总量和强度双控，加强计划用水管理，科学制定年度生产生活用水计划，加强取用水精细化管理，确保生产生活用水总量和用水效率达到市级要求。持续推进节水型社会建设，推进各类资源节约集约利用。强化节水监督考核，将用水总量和用水效率的主要指标纳入经济社会发展综合评价体系，落实水资源刚性约束制度。建立用水分析制度，对用水量增长较大或超出用水计划的乡镇（街道）进行通报或约谈。
为推动城乡一体化供水，加强市政杂用及工业再生水利用，组织有关供水及再生水供应企业开展专题研究，健全制售水管理体制，制定水价定价机制，完善水务管理体系。
[bookmark: _Toc235650128]第二节 城乡供水保障
1. 供水厂建设工程
为提升临空区供水设施保障能力，推动城乡一体化供水，“十五五”时期计划建成大兴国际机场水厂一期工程。后续结合花园城市永定湾、生物医药产业基地、京南创芯港等区域开发建设情况，适时启动黄村水厂二期工程前期工作。同时为解决魏善庄镇用水问题，结合镇区发展情况，适时启动魏善庄配水厂一期工程前期工作。
2.供水管线建设工程
“十五五”时期计划新建市政供水管线工程9项，长约39.5公里。逐步完善区域供水管网系统，将有条件的村庄纳入地表水厂供水范围，推动村庄内部老旧供水管道更新改造。
大兴生物医药产业基地、数字经济示范区、荟聚商务科技集聚区等周边现状供水设施供水能力无法满足新增建设项目用水需求，为解决上述地区供水需求，保障新城供水管线系统的完整性，结合道路建设计划，建设生物医药产业基地南拓区十条道路、金星路、芦花路、广阳大街的供水管线。
为满足临空区、国际旅游度假区及周边地区管网连通，结合项目建设进度推动广方大街、大礼路、永兴河北路和弘礼街供水管道建设工程。为保障产业协同发展示范区用水需求，建设黄亦路（东段）供水干线。结合京南创芯港建设进度，积极推动配套供水工程建设。
3.供水工程谋划
十五五期间积极推动供水领域重大项目谋划工作，结合实际情况适时启动项目前期工作。
（1）大兴新城现状市政供水管道消隐工程：为提升大兴新城供水安全保障条件，降低供水管网漏损，提升用水效率，针对新城现状建成区域老旧市政供水管道谋划开展消隐改造工程。
（2）大兴区区级供水干线建设工程：为进一步优化全区水资源配置格局，扩展平原区地表水供水范围，支撑大兴区镇域经济发展，以三大供水分区为基础，谋划推进南中轴供水干线、青礼路旧线供水干线等大兴区区级供水干线建设。
（3）大兴区镇村供水系统完善工程：为提升大兴区农村集约化供水率，优化镇村地区供水水源构成，养蓄各镇地下水，谋划推动大兴区镇村地区供水系统完善工程，实现水源高效平稳置换目标。
[bookmark: _Toc235650129]第三节 完善污水收集处理系统
1.再生水厂建设工程
为提高北京商业航天产业基地、产业协同发展示范区的污水处理设施处理能力，改善地区水环境，解决新增污水需求，结合产业区建设需求，“十五五”时期计划扩建再生水厂2座，分别为青云店镇再生水厂二期工程和安定镇再生水厂二期工程。结合花园城市永定湾、生物医药产业基地、京南创芯港、北京数字经济示范区等区域开发建设情况，适时启动京南再生水厂一期、永兴河第二再生水厂、瀛海再生水厂后续扩建工程的前期工作。
2.污水管线建设工程
“十五五”时期计划新建污水管线工程9项，长约33.4公里，逐步完善区域污水管网体系。
为解决生物医药产业基地、北京数字经济示范区、荟聚商务科技集聚区等大兴新城地区的污水排除问题，完善污水管道系统，打通地区的污水排除出路，分别沿生物医药产业基地南拓区十条道路、兴良路、兴华大街、林校路、三合庄地区市政道路、芦花路、广阳大街，分别建设污水管道以满足沿线地区污水排除需求。
为解决临空区西区及国际旅游度假区的污水排除问题，结合项目建设进度适时推动广方大街污水管道建设工程，下游排至永兴河北路现状污水管道。为解决中日创新合作示范区周边邢各庄安置房的污水排除问题，实施民顺路、盛顺街等污水管道工程。结合京南创芯港建设进度，积极推动配套污水工程建设。结合实际情况推动将黄村联村污水处理厂提升为镇级再生水厂。
[bookmark: _Toc235650130]第四节 再生水资源利用
[bookmark: _Toc45099246]1.再生水管线建设工程
“十五五”时期计划新建再生水管线工程5项，长约16.6公里，逐步完善区域再生水管网系统。
为完善大兴生物医药产业基地、国家新媒体产业基地、国际机场临空区、大兴国际旅游度假区、产业协同发展示范区等产业区的再生水供水条件，提高产业区利用再生水设施保障率，建设生物医药产业基地南拓区十条道路、广方大街、魏善庄镇再生水厂出厂干线、青云店镇再生水联络线工程及大兴新城再生水完善工程。
结合京南创芯港建设进度，积极推动配套高品质再生水及普通品质再生水供水工程建设。
2.再生水工程谋划
十五五期间积极推动再生水领域重大项目谋划工作，结合实际情况适时启动项目前期工作。
（1）重点产业园区再生水管道完善工程：为保障产业园区项目落地，推动产业园区利用再生水，谋划推动重点产业园区再生水管道完善工程，制定园区内部再生水利用计划，完善内部再生水管道系统。
（2）大兴新城绿化及道路浇洒用再生水取水点建设工程：为提高绿化及道路浇洒再生水利用量，改善新城地区生态环境，结合市政再生水供应范围，谋划推动新城地区绿化及道路浇洒用再生水。
[bookmark: _Toc235650131]第五节 防洪排涝体系建设
针对现状积水问题及重点产业发展片区的排水需求进行系统梳理，发挥水务监管与统筹职能推动相关工程建设，保障地区防洪排涝安全。
1.蓄洪蓄涝区
[bookmark: _Toc45099250]“十五五”期间，结合区域防洪排涝体系建设，计划完成北京大兴国际机场滞洪工程（二期）建设；同时结合产业协同发展示范区、大兴国际机场临空区建设情况，结合实际需求与建设条件，适时启动凤河蓄涝区、田营沟蓄涝区工程的前期工作，提高城市蓄洪、蓄涝水能力，缓解区域防洪排水压力。
2.河道治理
为保障国际机场临空区的排水防涝安全，解决近期建设项目的下游出路，需结合建设条件积极推动辛榆渠、中堡干渠、双东渠、田营沟、田营西沟、礼贤河、驿城南河、礼南河等8条主要河道的前期工作开展，结合建设条件及资金保障计划适时启动建设。
花园城市永定湾、数字经济示范区、京南物流基地、国际氢能示范区等涉及的小龙河不能满足规划要求，局部地区汛期出现内涝积水问题。为解决现状排水问题，保障沿线地区防洪排涝安全，推动小龙河及连通渠前期工作开展，结合建设条件及资金保障计划适时启动建设。
产业协同发展示范区等片区涉及的现状旱河、采育镇三支渠等河道不能满足规划要求，局部地区汛期出现内涝积水问题。为解决现状积水点排水出路问题，同时保障近期建设项目排水需求，推动凤河、旱河、采育镇三支渠前期工作开展，适时启动建设。
3.河道滨水空间提升
[bookmark: _Toc45099251]发挥河湖水系生态景观及游憩功能，助力区域品质提升。结合花园城市永定湾、中日创新合作示范区、京南农林科技园、产业协同发展示范区的景观提升工程，开展周边河道水系联通及滨水空间改造提升工程建设。主要涉及埝坛引水渠滨水空间改造工程、新西凤湿地至凉凤灌渠河道水系连通提升工程（一期）、永兴河（繁荣路-绿海路）河道滨水空间改造提升工程、大兴新城核心区小龙河重点区域综合（景观活力）治理项目、大兴新城新凤河绿地段活力街区治理项目等5项工程。
为打通大兴区西部生态水源输送通道，提升沿途北臧村镇、庞各庄镇、榆垡镇及临空区西区的生态水源调配能力，积极争取上级资金支持，谋划推动永定河灌渠中下段生态治理工程开展。
4.排水管网建设
结合现状排水积水问题及近期建设需求，应配套完善区域雨水管道及下游雨水管道工程。“十五五”时期计划新建雨水管线工程10项，长约28.7公里。
为保障生物医药产业基地近期项目排水下游畅通，解决地区现状存在的积水问题，完善区域雨水排除系统，分别沿生物医药产业基地南拓区十条道路、兴华大街等市政道路新建雨水管道。
为解决数字经济示范区及上游地区的雨水排除问题，分别沿三合庄地区兴业大街和永华路市政道路新建雨水管道。
为解决中日创新合作示范区的雨水排除问题，实施民顺路、盛顺街等市政道路雨水管道工程。
为解决荟聚商务科技集聚区及周边西红门地区的的雨水排除问题，分别新建西红门镇规划五路（同华路）、西红门镇宏康路、广阳大街的雨水管道。
为保障花园城市永定湾及周边近期项目排水下游畅通，解决地区现状存在的积水问题，分别沿清源西路、芦花路等市政道路新建雨水管道。
为解决临空区西区及国际旅游度假区的雨水排除问题，解决下游雨水排除出路，沿广方大街新建雨水管道。
为提升大兴区洪涝安全保障能力，结合全区积水点分布开展现状易积滞水点改造提升工程，开展防涝提升规划方案编制工作，积极争取上级资金支持，谋划推动改造提升工程开展。
5．积水点治理工程谋划
十五五期间积极推动积水点治理工程谋划工作，结合实际情况适时启动项目前期工作。
大兴区现状易积滞水点改造提升工程：为提升大兴区洪涝安全保障能力，结合全区积水点分布开展现状易积滞水点改造提升工程，开展防涝提升规划方案编制工作，积极争取上级资金支持，谋划推动改造提升工程开展。
[bookmark: _Toc235650132]第六节 水环境改善与海绵城市
依据《大兴区海绵城市专项规划》，将大兴区共划分为3大功能区的分区，即优化提升区、海绵生态缓冲区和水系功能改善区。针对各分区特点，分别提出管控策略要求。
积极推进海绵试点地区的海绵城市建设，建设一批下沉绿地、雨水花园、集雨池、可渗透路面等城市配套设施，联动小微水体、河流、生态湿地等要素，增强雨水的吸纳、蓄渗和缓释能力。开展已建成小区、道路、绿地、广场等海绵化改造。
结合全区海绵城市试点工作计划，确定以大兴花园城市永定湾、临空区作为试点区域，按照海绵城市建设试点工作方案，采取海绵城市理念开展建设。
[bookmark: _Toc235650133]第七节 水务信息化与智慧水务
[bookmark: _Toc88059342][bookmark: _Toc45099253]衔接市级水网数字孪生建设，配合推动数字孪生永定河流域建设。以物联网、云计算等高新技术为主导，完善水务信息采集与通信网络建设，构建统一的综合数据库、统一的水务业务应用平台和统一的水务信息化网络，实现水务信息化“一网一库一平台”高效运行，初步建成集高新技术应用为一体的智能化城市水务管理体系，基本实现信息数字化、控制自动化、决策智能化。
落实北京市智慧水务总体设计方案中相关要求，补齐监测感知短板，完成辖区内相关水务要素的监测数据采集。建设完善大兴区智慧水务管理平台，统筹整合行业数据及应用，强化“防洪排涝及取供用排”水务管理业务流程再造，全面提升大兴区水务管理智慧化水平。


[bookmark: _Toc235650134]第四章 “十五五”水务发展保障措施
[bookmark: _Toc190673170]1.加强引导，统筹协调
健全组织机构，严格依规划办事。加强规划前期工作，逐步完善各项规划为政府决策提供依据。加强系统研究与风险评估，从全局统筹考虑，结合现状短板布局近期项目，合理安排工作任务。
[bookmark: _Toc190673171]2.落实投入，强化保障
积极争取项目及资金支持，加大对水务投入，进一步拓宽水务建设投资来源渠道。协同财政部门加强监督管理，保证各项资金安全、规范、高效使用。完善投资计划，优化投资决策，提高效益和确保项目按期实施创造前提条件。
[bookmark: _Toc190673172]3.规划引领，民生导向
突出规划引领，坚持以发展为统领。突出前瞻布局，提前谋划对水务领域高质量发展有重要引领和大兴区经济社会长远发展具有重大支撑的项目，推动大兴区高质量发展。
[bookmark: _Toc190673173]4.宣传普及，社会共治
广泛开展水资源、水环境、水生态法律法规和防洪排涝等相关知识宣传普及，建立完善供排水信息公开机制，激发市民群众参与水网建设及水生态保护的热情，形成全社会广泛参与的共建共治共享格局。




附件1 重点项目清单
1．供水厂建设计划
	相关产业区名称
	名称
	位置
	规模（万立方米/日）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	责任部门

	大兴国际机场临空区、大兴国际旅游度假区、北京商业航天产业基地
	大兴国际机场水厂一期工程
	临空区
	25
	市级
	完成建设
	北京市自来水集团
	区水务局




2．再生水厂建设计划
	相关产业区名称
	名称
	位置
	规模（万立方米/日）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	责任部门

	北京商业航天产业基地
	安定镇再生水厂二期工程
	安定镇
	0.5
	镇级
	完成建设
	安定镇政府
	区水务局

	产业协同发展示范区
	青云店镇再生水厂二期工程
	青云店镇
	1.2
	镇级
	完成建设
	青云店镇政府
	区水务局

	注：发改部门及财政部门负责资金保障，规自部门负责用地保障。




3．蓄洪蓄涝区建设计划
	产业区名称
	名称
	位置
	蓄滞洪量
（万立方米）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	责任部门

	大兴国际机场临空区、大兴国际旅游度假区
	北京大兴国际机场滞洪工程（二期）
	礼贤镇
	-
	区级
	完成建设
	新航城控股公司
	区水务局

	注：发改部门及财政部门负责资金保障，规自部门负责用地保障。






4．河道治理计划
	产业区名称
	名称
	位置
	长度（公里）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	责任部门

	大兴国际机场
临空区
	辛榆渠
	临空区西区
	2.0
	镇级
	结合建设条件积极推动项目前期工作，结合建设条件及资金保障计划适时启动建设
	新航城控股公司
	临空区管委会 
 

	
	中堡干渠
	临空区西区
	1.0
	镇级
	
	
	

	
	双东渠
	临空区西区
	5.8
	镇级
	
	
	

	
	田营沟
	临空区东区
	13.4
	区级
	
	
	

	
	田营西沟
	临空区东区
	3.2
	镇级
	
	
	

	
	礼贤河
	临空区东区
	3.9
	镇级
	
	
	

	
	驿城南河
	临空区东区
	1.8
	镇级
	
	
	

	
	礼南河
	临空区东区
	3.2
	镇级
	
	
	

	花园城市永定湾、念坛国际金融商务区、国际氢能示范区、京南物流基地
	小龙河及连通渠
	大兴新城
	6.1
	区级
	开展前期论证
	区水务局
	区水务局

	产业协同发
展示范区
	旱河
	孙村、青云店
	21.9
	区级
	开展前期论证
	大兴基础
	区水务局

	
	采育镇三支渠
	采育
	3.8
	镇级
	开展前期论证
	采育镇
	区水务局

	
	凤河
	青云店、长子营、采育
	27.6
	区级
	开展前期论证
	大兴基础
	区水务局

	注：发改部门及财政部门负责资金保障，规自部门负责用地保障。












5．河道滨水空间改造提升工程
	产业区名称
	名称
	位置
	长度（公里）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	责任部门

	北京国际创新合
作示范区
	新西凤湿地至凉凤灌渠河道水系连通提升工程（一期）
	西红门工业区
	1.9
	区级
	完成建设
	大兴基础
	
区水务局

	京南农林科技园
	永兴河（繁荣路-绿海路）河道滨水空间改造提升工程
	庞各庄
	2.5
	区级
	开工建设
	庞各庄镇政府
	
庞各庄镇政府

	花园城市永定湾
	埝坛引水渠滨水空间改造工程
	新城西片区
	1.4
	区级
	开工建设
	大兴城建
	大兴城建

	念坛国际金融
商务区
	大兴新城核心区小龙河重点区域综合（景观活力）治理项目
	大兴新城核心区
	2.3
	区级
	完成建设
	林校路街道
	
林校路街道

	北京数字经济示范
区周边区域
	大兴新城新凤河绿地段活力街区治理项目
	大兴新城高米店街道
	0.36
	区级
	开工建设
	高米店街道
	

高米店街道

	注：发改部门及财政部门负责资金保障，规自部门负责用地保障。











6．雨水管道建设计划
	产业区名称
	所在道路
	长度（米）
	管径（毫米）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	建设方式
	责任部门

	大兴生物医
药产业基地
	生物医药基地南拓区十条道路雨水管道工程
	10690
	Φ500-□3800×2000
	区级
	完成建设
	生物医药基地管委会
	随路实施
	区城管委

	
	兴华大街
	1180
	2□3800×1800-2□3400×1800
	区级
	完成建设
	大兴基础
	随路实施
	区城管委

	中日创新合作
示范区
	邢各庄安置房下游雨水管道工程（民顺路、盛顺街）
	2770
	□3200×2000-2□4400×2200
	镇级
	完成建设
	黄村镇政府
	单独选线
	区水务局

	荟聚商务科技
集聚区
	西红门镇规划五路（同华路）雨水管线工程
	505
	2□6000×1500～3□4200×2000
	镇级
	完成建设
	西红门镇政府
	单独选线
	区水务局

	花园城市永
定湾
	清源西路
	520
	4□3800×2200
	区级
	开工建设
	大兴城建
	随路实施
	区城管委

	大兴国际旅游
度假区
	广方大街（南段）
	6740
	Φ600-□3600×2000
	区级
	完成建设
	临空区管委会
	随路实施
	区城管委

	其他地区
（东组团）
	三合庄地区（兴业大街、永华路）
	2430
	Φ1000-2□3800×1800
	区级
	完成建设
	大兴基础
	单独选线
	区城管委

	其他地区
（西红门镇）
	西红门镇宏康路雨水下游建设工程
	903
	□4500×2000～2□6000×2000
	镇级
	完成建设
	西红门镇政府
	单独选线
	区水务局

	
	广阳大街
	1770
	Φ2000-□3400×2000
	区级
	开工建设
	大兴基础
	随路实施
	区城管委

	其他地区
（狼垡组团）
	芦花路
	1215
	2□4200×2400-2□4500×2400
	区级
	开工建设
	黄村镇政府
	随路实施
	区城管委

	注：发改部门及财政部门负责资金保障。







7．供水管道建设计划
	产业区名称
	所在道路
	长度（米）
	管径（毫米）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	建设方式
	责任部门

	大兴生物医药产
业基地
	生物医药基地南拓区十条道路供水管道工程
	12136
	DN300-DN800
	区级
	完成建设
	生物医药基地
	随路实施
	区城管委

	国家新媒体产业基地、北京数字经济示范区
	金星路
	2974
	DN1200
	区级
	完成建设
	区水务局
	单独选线
	区水务局

	大兴国际机场临空区
	永兴河北路
	2300
	DN300-DN1000
	区级
	完成建设
	临空区管委会
	随路实施
	区城管委

	
	大礼路
	7500
	DN400-DN1800
	区级
	完成建设
	临空区管委会
	随路实施
	区城管委

	
	广方大街
	3497
	DN800
	区级
	完成建设
	临空区管委会
	随路实施
	区城管委

	
	弘礼街
	1500
	DN1000
	区级
	完成建设
	临空区管委会
	随路实施
	区城管委

	产业协同发展示
范区
	黄亦路（东段）
	5500
	DN800-DN1400
	区级
	完成建设
	亦庄经开区土储中心
	单独选线
	区水务局

	其他地区
（西红门镇）
	广阳大街
	2260
	DN300-DN600
	区级
	开工建设
	大兴基础
	随路实施
	区城管委

	其他地区
（狼垡组团）
	芦花路
	1825
	DN800
	区级
	开工建设
	黄村镇政府
	随路实施
	区城管委

	注：发改部门及财政部门负责资金保障。






8．污水管道建设计划
	产业区名称
	所在道路
	长度（米）
	管径（毫米）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	建设方式
	责任部门

	大兴生物医药产业基地、
念坛国际金融商务区
	兴良路-林校路
	8800
	Ф400-Ф2200
	区级
	完成建设
	大兴基础
	单独选线
	区城管委

	
	生物医药基地南拓区十条道路污水管道工程
	10190
	Ф400-Ф800
	区级
	完成建设
	生物医药基地管委会
	随路实施
	区城管委

	
	兴华大街
	1180
	Φ1400
	区级
	完成建设
	大兴基础
	随路实施
	区城管委

	中日创新合作示范区
	邢各庄安置房下游雨污水管道工程
（民顺路、盛顺街）
	2770
	Φ600-Φ1000
	区级
	完成建设
	黄村镇政府
	单独选线
	区水务局

	大兴国际机场临空区、大兴国际旅游度假区
	广方大街 
	2885
	Φ800-Φ2400
	区级
	完成建设
	临空区管委会
	随路实施
	区城管委

	
	榆垡片区下游污水管线工程
	1500
	Φ400-Φ1200
	区级
	开工建设
	新航城控股公司
	单独选线
	临空区管委会

	其他地区（东组团）
	三合庄地区（兴业大街、兴政街、兴丰南街）
	2458
	Ф800-Ф1000
	区级
	完成建设
	大兴基础
	单独选线
	区城管委

	其他地区（西红门镇）
	广阳大街
	1770
	Φ700-Φ1000
	区级
	开工建设
	大兴基础
	随路实施
	区城管委

	其他地区（狼垡组团）
	芦花路-双高路
	1840
	Φ1100
	区级
	开工建设
	黄村镇政府
	随路实施
	区城管委

	注：发改部门及财政部门负责资金保障。











9．再生水管道建设计划
	产业区名称
	所在道路
	长度（米）
	管径（毫米）
	项目等级
	计划
	拟定实施单位
	建设方式
	责任部门

	大兴生物医药产业基地
	生物医药基地南拓区十条道路再生水管道工程
	10156
	DN200-DN1200
	区级
	完成建设
	生物医药基地管委会
	随路实施
	区城管委

	国家新媒体产业基地
	大兴新城再生水完善工程（槐房西路、魏永路）
	890
	DN400
	区级
	完成建设
	大兴基础
	单独选线
	区水务局

	大兴国际机场临空区、大兴国际旅游度假区
	广方大街
	3517
	DN400-DN800
	区级
	完成建设
	临空区管委会
	随路实施
	区城管委

	产业协同发展示范区
	青云店镇再生水联络线工程项目
	1800
	正在开展前期研究
	镇级
	完成建设
	青云店镇
	单独选线
	区水务局

	其他区域
	魏善庄镇再生水厂出厂干线工程
	800
	正在开展前期研究
	镇级
	完成建设
	魏善庄镇
	单独选线
	区水务局

	注：发改部门及财政部门负责资金保障。
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