[bookmark: _GoBack]附件1-1

北京市消防安全重点单位界定标准
（2026年修订）

凡符合以下条件的机关、团体、企业、事业单位，属于北京市消防安全重点单位：
[bookmark: _Hlk121855143]一、商场（商店、市场）、宾馆（旅馆）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等场所
（一）设置在地上建筑面积3000平方米以上且经营可燃商品的商场（商店、市场），或设置在地下、半地下建筑面积1000平方米以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）；
（二）客房50间以上的宾馆（酒店、旅馆）；
[bookmark: _Hlk121855376]（三）建筑面积2500平方米以上的体育场馆、会堂；
    （四）建筑面积500平方米以上的影剧院、放映厅（录像厅）、礼堂、剧场等演出、放映场所；
[bookmark: _Hlk121855725]（五）建筑面积500平方米以上的歌舞厅、KTV、游艺厅、网吧等歌舞娱乐游艺场所和具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座（酒吧、咖啡厅）、餐厅等场所；
[bookmark: _Hlk121855826]（六）建筑面积1000平方米以上的保龄球馆、旱冰场、健身房、洗浴（含桑拿浴、足浴）、棋牌室、桌球房、美容美发等营业性健身、美容、休闲场所；
（七）建筑面积2000平方米以上的公共餐饮场所。
二、医院、社会福利机构和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园
（一）住院床位50张以上的医院；
（二）床位20张以上的养老机构、儿童福利机构、残疾人托养机构；
（三）学生住宿床位100张以上的学校；
（四）幼儿住宿床位50张以上的托儿所、幼儿园。
三、国家机关
（一）区级以上的党委、人大、政府、政协办公场所；
（二）人民检察院、人民法院；
（三）中央和国务院各部委；
（四）共青团中央、全国总工会、全国妇联的办事机关。
四、广播、电视和邮政、通信枢纽
（一）广播电台、电视台；
（二）邮政和通信枢纽单位。
[bookmark: _Hlk121859020]五、交通枢纽、客运车站
候车厅建筑面积1000平方米以上的客运车站、交通枢纽。
六、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位
（一）建筑面积2500平方米以上的公共图书馆、展览馆；
（二）区级以上的公共博物馆和档案馆；
（三）具有火灾危险性的区级以上文物保护单位。
七、发电厂（站）和电网经营企业
（一）发电厂（站）；
（二）承担市级以上电力调度功能的供电单位。
八、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位
（一）生产易燃易爆化学物品的工厂；
（二）石油库；
（三）天然气门站、储配站、供应站；
（四）液化石油气储备站、储配站、灌装站；
（五）储存易燃易爆化学物品的专用仓库（堆场、储罐场所）；
（六）营业性汽车加油站、加气站、加氢站；
（七）经营易燃易爆化学物品（甲、乙类）且店内甲类物品存放总量达200公斤以上或甲、乙类物品存放总量达500公斤以上的化工商店。
九、劳动密集型生产、加工企业
生产厂房或仓库具有丙类火灾危险性，且同一时间的生产、作业人数超过30人，人均建筑面积小于20平方米的生产制造类企业或具有分拣、加工、包装作业功能的仓储物流类企业。
十、重要的科研单位
国家和市级科研单位。
十一、粮食、百货等可燃物资仓库
（一）国家储备粮库，总数量10000吨以上的其他粮库；
（二）总建筑面积3000平方米以上的可燃物品仓库（含物流仓库）。
十二、锂电池生产、储存单位及电化学储能单位
（一）锂电池生产（含化成、老化、静置、定容任一高风险工序的锂电池生产/加工组装企业）、储存单位（电池总容量≥100MWH的储存单位）；
（二）电化学储能单位（含功率≥100MW或能量≥100MWh的锂离子/钠离子电池储能单位；功率≥100MW或能量≥20MWh的超级电容储能单位）。
十三、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位
（一）对外经营的高层公寓楼，一类高层公共建筑；
（二）城市地下铁道站点、城市交通隧道和一类公路交通隧道；
（三）营业总面积1000平方米以上的证券交易所；
（四）建筑面积1000平方米以上的教堂、清真寺、寺庙、道观等宗教场所（非区级以上文物保护单位）；
（五）市级以上的旅游景区；
（六）建筑面积500平方米以上的剧本杀、密室逃脱等剧本娱乐营业性场所；
（七）同一建筑（群）内，存在一家以上消防安全重点单位时，该建筑（群）的运营管理单位；
[bookmark: _Hlk121863375]（八）其他。
十四、铁路、交通、民航、林业系统各单位，由各系统主管部门根据有关规定制定界定标准。
本界定标准中“以上”均含本数。本界定标准自2026年11月10日起施行，2023年12月发布的《北京市消防安全重点单位界定标准》同时废止。
说明：
（一）当同一建筑（群）内，存在一家以上消防安全重点单位，且建筑（群）的消防设施由其他单位负责运营管理时，该运营管理单位应列为消防安全重点单位，独立申报。当该运营管理单位为住宅小区物业服务企业时，可不申报，但应将该住宅小区信息录入“消防一体化综合监管服务系统”，完善物业服务企业及消防控制室信息，检查相关重点单位时，应将物业服务企业负责运营管理的消防控制室及消防设施纳入检查内容。
（二）锂电池储存单位的电池总容量应按照存储电池的额定容量进行计算；当锂电池储存单位同时符合本标准第十一条第二款和第十二条第一款标准时，按照第十二条第一款（锂电池生产<含化成、老化、静置、定容任一高风险工序的锂电池生产/加工组装企业>、储存单位<电池总容量≥100MWH的储存单位>）进行申报。
（三）除古树、古碑、石桥等非建筑物，以及个人产权且用于个人自住的文物以外，其他区级以上文物保护单位均应申报。
（四）劳动密集型企业应同时满足火灾危险性、作业人数及人均面积三项标准。
（五）总建筑面积超过3000平方米的以上的可燃物品仓库应确定统一管理单位为重点单位；当可燃物品仓库中，某单位使用面积超过3000平方米时，该单位也应单独申报。
（六）大型客运站承担运力接驳的交通枢纽，虽然没有候车厅，但客流量大、涉及多种交通工具换乘、同时具备商业属性，应按照第十三条第八款（其他）列入重点单位管理。
（七）有隶属关系的单位，不在同一地点且符合消防安全重点单位界定标准的，不论下属单位是否具备独立的法人资格，均应当独立申报备案；位于同一地点的有隶属关系的单位，如下属单位具备独立的法人资格，且符合消防安全重点单位界定标准的，也应当独立申报备案。
（八）区级以上党委、人大、政府、政协等机关的消防安全管理工作，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第四条的规定，由法定代表人负责。上述机关可根据需要确定本单位的消防安全管理人，具体组织和实施落实消防安全管理工作。
（九）铁路、交通、民航、林业行政主管部门消防机构监督职责范围内的消防安全重点单位，向铁路、交通、民航、林业行政主管部门消防机构申报，由行政主管部门消防机构报市消防救援总队备案。
（十）位于同一区域的多栋办公楼（写字楼）等高层公共建筑，且同属一个产权单位或由同一管理单位运营管理的，按一个消防安全重点单位申报。
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