2025年北京市大兴区成人鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取2双，1双为检验用样品，另1双为备用样品。

2 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 皮鞋 |  |  |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 标识 | QB/T 2673 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3 |
| 3 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002 |
| 4 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002 |
| 5 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002 |
| 6 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413 |
| 7 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002 |
| 8 | 衬里和內垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882 A法 |
| 9 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011 |
| 10 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34 |
| 11 | 勾心硬度 | GB/T 230.1 |
| 12 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料（纺织品） | GB/T 17592 |
| 14 | 可分解有害芳香胺染料（皮革） | QB/T 1002 |
| 15 | 游离或可部分水解的甲醛（纺织品） | GB/T 2912.1 |
| 16 | 游离或可部分水解的甲醛（皮革） | QB/T 1002 |
| 旅游鞋 |  |  |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 标识 | QB/T 2673 |
| 2 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107 |
| 5 | 衬里和內垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882 A法 |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料含量（纺织品） | GB/T 17592 |
| 7 | 可分解致癌芳香胺染料含量（皮革） | GB/T 15107 |
| 8 | 游离或可部分水解的甲醛含量（纺织品） | GB/T 2912.1 |
| 9 | 游离或可部分水解的甲醛含量（皮革） | GB/T 15107 |
| 皮凉鞋 |  |  |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 标识 | QB/T 2673 |
| 2 | 耐折性能 | GB/T 22756 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 22756 |
| 4 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3 |
| 5 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 22756 |
| 7 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413 |
| 8 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34 |
| 10 | 勾心硬度 | GB/T 230.1 |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011 |
| 12 | 衬里和內垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882 A法 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料（纺织品） | GB/T 17592 |
| 14 | 可分解有害芳香胺染料（皮革） | GB/T 22756 |
| 15 | 甲醛（纺织品） | GB/T 2912.1 |
| 16 | 甲醛（皮革） | GB/T 22756 |
| 休闲鞋 |  |  |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 标识 | QB/T 2673 |
| 2 | 耐折性能 | GB/T 3903.1 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2 |
| 4 | 剥离强度 | GB/T 3903.3 |
| 5 | 帮带拉出强度 | QB/T 2955 |
| 6 | 衬里和內垫摩擦色牢度 | QB/T 2882 A法 |
| 7 | 可分解有害芳香胺含量（纺织品） | GB/T 17592 |
| 8 | 可分解有害芳香胺含量（皮革） | QB/T 2955 |
| 9 | 游离或可部分水解的甲醛含量（纺织品） | GB/T 2912.1 |
| 10 | 游离或可部分水解的甲醛含量（皮革） | QB/T 2955 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1002-2015皮鞋

QB/T 15107-2013旅游鞋

QB/T 22756-2017 皮凉鞋

QB/T 2955-2017休闲鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。