2025年北京市大兴区玩具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，所抽取的每种产品（每种产品抽样数量为2个或3个）中颜色、图案、外形完全相同的样品至少为2个。产品抽样数量详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 玩具类别 | 抽样数量  （个） | 检验用样品数量（个） | 备用样品数量  （个） |
| 1 | 毛绒布制玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 木制玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 塑胶玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 弹射玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 金属玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 娃娃玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 电玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 电动童车 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 其它玩具车辆 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 其它玩具 | 3 | 2 | 1 |
| 备注：当市场上销售的产品抽样基数不足3个时，在满足检验需求的前提下，可降低抽样数量至2个，其中检验用样品1个，备用样品1个。 | | | | |

2 检验依据

| 序号 | | 检验项目 | | 检验依据 | | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） | | | | | | |
| 1 | | 正常使用 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 2 | | 可预见的合理滥用 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 3 | | 材料 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 4 | | 小零件 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 5 | | 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 6 | | 边缘 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 7 | | 尖端 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 8 | | 突出部件 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 9 | | 金属丝和杆件 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 10 | | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 11 | | 绳索和弹性绳 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 12 | | 折叠机构 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 13 | | 孔、间隙、机械装置的可触及性 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 14 | | 弹簧 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 15 | | 稳定性及超载要求 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 16 | | 封闭式玩具 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 17 | | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 18 | | 弹射玩具 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 19 | | 水上玩具 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 20 | | 制动装置 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 21 | | 玩具自行车 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 22 | | 电动童车的速度要求 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 23 | | 热源玩具 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 24 | | 液体填充玩具 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 25 | | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 26 | | 玩具火药帽 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 27 | | 磁体和磁性部件 | | GB 6675.2—2014 | | GB 6675.2—2014 |
| 28 | | 类似仿真武器玩具 | | GB 6675.1—2014 | | GB 6675.1—2014 |
| 二、易燃性能 | | | | | | |
|  | | 一般要求 | | GB 6675.3—2014 | | GB 6675.3—2014 |
|  | | 头戴玩具 | | GB 6675.3—2014 | | GB 6675.3—2014 |
|  | | 化妆服饰 | | GB 6675.3—2014 | | GB 6675.3—2014 |
|  | | 供儿童进入的玩具 | | GB 6675.3—2014 | | GB 6675.3—2014 |
|  | | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具 | | GB 6675.3—2014 | | GB 6675.3—2014 |
| 三、化学性能 | | | | | | |
|  | | 特定元素的迁移（最大限量要求） | | GB 6675.4—2014 | | GB 6675.4—2014 |
|  | | 限定增塑剂限量要求 | | GB 6675.1—2014 | | GB/T 22048—2022 |
| 四、卫生要求 | | | | | | |
|  | | 36个月以下儿童使用的玩具 | | GB 6675.1—2014 | | GB 6675.1—2014 |
|  | | 与食品直接接触的玩具及其部件和包装 | | GB 6675.1—2014 | | GB 6675.1—2014 |
| 五、电性能 | | | | | | |
|  | 标识和说明 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 输入功率 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 发热和非正常工作 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 工作温度下的电气强度 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 耐潮湿 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 室温下的电气强度 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 机械强度 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 结构 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 软线和电线的保护 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 螺钉和连接 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 电气间隙和爬电距离 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
|  | 耐热和耐燃 | | GB 19865—2005 | | GB 19865—2005 | |
| 六、玩具标识 | | | | | | |
|  | 适用年龄标识 | | GB 6675.1—2014 | | GB/T 28022—2021 | |
|  | 玩具警告标识 | | GB 6675.1—2014 | | GB 6675.1—2014 | |
| 注：特定元素的迁移、限定增塑剂限量要求项目选取5种主要材料进行测试，优先选取软性材料、涂层等高风险材料；不足5种的按照实际材料数量测试。 | | | | | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 19865—2005 电玩具的安全

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。