大兴区区级集中式生活饮用水水质状况报告

（2026年第2季度）

为贯彻落实《中华人民共和国生态环境法典》、《美丽北京建设2026年行动计划》和《美丽大兴建设2026年行动计划》的通知（京兴政办发〔2026〕4 号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，大兴区依据北京市总体要求，每季度公布大兴区区级集中式生活饮用水（饮用水水源水、自来水厂出厂水和城市末梢水）水质状况。

2026年第2季度大兴区区级集中式生活饮用水水质状况信息详见附件。

附件：1.北京市大兴区生态环境局关于区级集中式供水水质状况的报告（饮用水水源水）
​    2.北京市大兴区水务局关于区级集中式供水水质状况的报告（自来水厂出厂水）
​    3.北京市大兴区卫生健康委员会关于区级集中式供水水质状况的报告（城市末梢水）
附件1

北京市大兴区生态环境局
关于区级集中式供水水质状况的报告
（饮用水水源水）

为贯彻落实《中华人民共和国生态环境法典》、《美丽北京建设2026年行动计划》和《美丽大兴建设2026年行动计划》的通知（京兴政办发〔2026〕4 号），提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，依据北京市总体要求，区生态环境局按要求监测大兴区饮用水水源水水质状况。

一、监测情况

（一）监测点位

2026年第2季度，全区共监测1个区级集中式生活饮用水水源，为地下水水源（北臧村镇新立村）。

监测指标

地下水水源进行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中37项常规指标的检测。

评价标准及方法

地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

评价结果

2026年第2季度，区级地下水水源水质达标，达标率为100%。评价结果详见表1。

表1 2026年第2季度饮用水水源水水质状况

（区生态环境局）

	序号
	水源名称

（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标

倍数

	1
	北臧村镇新立村
	地下水
	达标
	—


北京市大兴区生态环境局
2026年9月

附件2

北京市大兴区水务局
关于区级集中式供水水质状况的报告
（自来水厂出厂水）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治工作方案》，提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，依据北京市总体要求，区水务局按要求监测大兴区自来水厂出厂水水质状况。

一、监测情况

（一）监测点位

2026年第二季度，全区共监测3座大兴新城自来水厂出厂水水质。

监测项目

监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求，每月检测1次出厂水常规指标（表1水质常规指标及表2生活饮用水消毒剂常规指标），其中4月额外对表3水质扩展指标进行了检测，确保出厂水水质安全。

评价标准及方法

出厂水水质评价标准和评价方法根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水厂出水水质合格。

二、评价结果

2026年第二季度，3座新城自来水厂出厂水水质全部合格，达标率为100%。评价结果详见表2。

表2 2026年第二季度自来水厂出厂水水质状况

（区水务局）

	序号
	水厂名称（监测点位）
	达标情况
	不合格指标检测数值及国标限值

	1
	大兴一水厂
	达标
	—

	2
	大兴二水厂
	达标
	—

	3
	黄村水厂
	达标
	—


北京市大兴区水务局
2026年9月
附件3

北京市大兴区卫生健康委员会
关于区级集中式供水水质状况的报告
（城市末梢水）

为贯彻落实《大兴区区级集中式生活饮用水水质安全状况信息公开方案》，推进区级集中式生活饮用水水质监测信息公开工作，提高公众对水源保护和饮水安全工作的参与程度，加强城市末梢水水质监测与监管，区卫生健康委按要求公开城市末梢水水质监测结果。现将2026年第二季度水质状况报告如下：

一、监测情况

（一）监测点位

按照相关监测方案，2026年度大兴区设立城市末梢水监测点位12个，分别为：兴丰街道2个，林校街道3个，清源街道3个，观音寺街道2个，天宫院街道1个，高米店街道1个。

监测指标

根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）开展常规指标及扩展指标监测工作，监测指标共计39项（包括感官性状和一般化学性指标16项、毒理学指标16项、微生物指标3项、消毒剂指标1项、扩展指标3项）。

评价标准

根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对城市末梢水监测水样水质状况进行评价，监测指标中任何一项超标即判定该水样不合格，并对不合格指标的健康危害风险给予提示。

评价结果

2026年第二季度，大兴区城市末梢水监测水样水质合格率100%。
北京市大兴区卫生健康委员会   
2026年9月　　　　


