附件4

限额以下工程施工安全检查记录表（参考用表）

建设单位（个人）名称： 承建单位：

| **序号** | **类别** | **检查内容** | **检查结果** | | | **整改要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符合** | **基本**  **符合** | **不符合** |
| **1** | **施工**  **准备** | 是否进行施工登记。 |  |  |  |  |
| 选用有技术、机械、经验素质好且有资质的建筑企业。 |  |  |  |  |
| 签订承包建设合同，明确具体的施工安全要求条款、安全责任、工程质量、保修期限等。 |  |  |  |  |
| 占道施工作业是否办理影响交通安全的占道施工许可手续。 |  |  |  |  |
| 挖掘工程开工前应开展地下管线调查，清楚施工区域地下管线情况，与地下管线权属单位进行对接配合，挖掘施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施。 |  |  |  |  |
| **2** | **人员**  **管理** | 施工负责人在场并与开工建设信息录入一致。 |  |  |  |  |
| 电焊、气焊、电工、架子工等特种作业人员取得建设行政主管部门颁发的操作资格证。 |  |  |  |  |
| 作业人员是否经过安全教育培训。 |  |  |  |  |
| 无盲目指挥、违规作业、突击抢建行为。 |  |  |  |  |
|  |  | 向施工人员提供合格劳保用品；施工人员正确使用安全帽、劳保鞋、安全带等劳保用品。 |  |  |  |  |
| **3** | **现场**  **管理** | 施工作业区域是否有护栏围挡、警示标志等安全防护措施。 |  |  |  |  |
| 施工临边、洞口位置设置防高坠、伤人等临边防护措施。 |  |  |  |  |
| 动火作业是否经过审批，作业前是否清理可燃物，是否有看火人，现场配备消防灭火器材，并保持完好有效；施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离；施工现场不得擅自停用消防设施。 |  |  |  |  |
| 乙炔气瓶和氧气瓶使用时与动火点保持10米的距离，氧气瓶与乙炔瓶的距离保持5米以上。 |  |  |  |  |
| 施工机具无破旧、性能差；切割机、角磨机、电焊机等施工机具设置安全防护装置；电线电缆无破损、泡水。 |  |  |  |  |
| **4** | **卫生**  **防疫** | 施工现场和生活区、办公区的出入口，是否有专人负责对进入人员进行测温、登记，核对人员“北京健康宝”。 |  |  |  |  |
| 中、高风险地区来（返）京人员是否严格落实隔离观察措施，并按照卫生防疫部门要求进行核酸检测筛查。 |  |  |  |  |
| 是否建立“日消毒、周扫除”制度，按卫生防疫要求对宿舍、食堂、淋浴间、卫生间等重点场所开展通风和环境消毒作业，每天不少于2次、每次作用时间不少于30分钟，并填写通风和消毒记录；现场人员是否科学佩戴口罩；是否落实“一米线”措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场生活垃圾分类情况：是否按照《北京市生活垃圾管理条例》有关要求，规范建筑垃圾倾倒、堆放、贮存、运输、消纳、利用等处置活动，积极实施建筑垃圾减量化发展、资源化利用、无害化处置。 |  |  |  |  |
| **5** | **其他** | 其他安全事项。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **统计** | 符合 项， 不符合 项。 | | | | | |

检查人： 检查日期：