## 附件2

洪水预警发布标准

 **单位：m³/s**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **所属水系** | **河 流** | **站 名** | **洪水蓝色预 警****（5年以下）** | **洪水黄色预 警****(5年至20年)** | **洪水橙色预 警****(20年至50年)** | **洪水红色预 警****(超过50年)** | **备 注** |
| 1 | 蓟运河 | 泃 河 | 桑 园 | 210≤Q＜260 | 260≤Q＜720 | 720≤Q＜1070 | Q≥1070 | 海子水库入库站。 |
| 2 | 潮白河 | 白 河 | 张家坟 | 530≤Q＜660 | 660≤Q＜1830 | 1830≤Q＜2710 | Q≥2710 | 密云水库白河入库站。 |
| 3 | 潮 河 | 下 会 | 480≤Q＜600 | 600≤Q＜1640 | 1640≤Q＜2480 | Q≥2480 | 密云水库潮河入库站。 |
| 4 | 怀沙河 | 口 头 | 300≤Q＜400 | 400≤Q＜750 | 750≤Q＜1100 | Q≥1100 | 怀柔水库怀沙河入库站。 |
| 5 | 怀九河 | 前辛庄 | 460≤Q＜610 | 610≤Q＜1240 | 1240≤Q＜1690 | Q≥1690 | 怀柔水库怀九河入库站。 |
| 6 | 潮白河 | 苏 庄 | 490≤Q＜610 | 610≤Q＜1570 | 1570≤Q＜2300 | Q≥2300 | 潮白河干流控制站。 |
| 7 | 北运河 | 温榆河 | 沙河闸 | 310≤Q＜410 | 410≤Q＜890 | 890≤Q＜1260 | Q≥1260 | 沙河入温榆河控制站。 |
| 8 | 清 河 | 羊坊闸 | 150≤Q＜190 | 190≤Q＜300 | 300≤Q＜370 | Q≥370 | 清河干流控制站。 |
| 9 | 通惠河 | 乐家花园 | 250≤Q＜310 | 310≤Q＜480 | 480≤Q＜580 | Q≥580 | 通惠河干流控制站。 |
| 10 | 北运河 | 通 县 | 650≤Q＜810 | 810≤Q＜1870 | 1870≤Q＜2670 | Q≥2670 | 北运河干流控制站。 |
| 11 | 凉水河 | 张家湾 | 230≤Q＜290 | 290≤Q＜1150 | 1150≤Q＜1880 | Q≥1880 | 凉水河干流控制站。 |
| 12 | 北运河 | 杨洼闸 | 480≤Q＜640 | 640≤Q＜1590 | 1590≤Q＜2220 | Q≥2220 | 北运河干流出境控制站。 |
| 13 | 永定河 | 永定河 | 八号桥 | 580≤Q＜720 | 720≤Q＜1400 | 1400≤Q＜1850 | Q≥1850 | 官厅永定河入库站。 |
| 14 | 永定河 | 雁 翅 | 150≤Q＜190 | 190≤Q＜340 | 340≤Q＜440 | Q≥440 | 永定河干流控制站。 |
| 15 | 永定河 | 三家店 | 660≤Q＜820 | 820≤Q＜2740 | 2740≤Q＜4330 | Q≥4330 | 官厅山峡出口控制站。 |
| 16 | 拒马河 | 拒马河 | 张 坊 | 1900≤Q＜2530 | 2530≤Q＜6450 | 6450≤Q＜10500 | Q≥10500 | 拒马河出境控制站。 |
| 17 | 大石河 | 漫水河 | 550≤Q＜730 | 730≤Q＜1890 | 1890≤Q＜3120 | Q≥3120 | 大石河干流控制站。 |