附件

大兴区扬尘污染管控问题整改清单(2018年12月17日至21日)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **街道 （乡镇）** | **问题单位名称** | **详细地址** | **问题种类** | **现场问题情况详述** | **整改查处情况** | **整改时限** |
| DX-02-01 | 礼贤镇 | 新机场北线（京开高速-京台高速）高速公路工程第二阶段10kV新王庄路迁改工程工地 | 礼贤镇东段家务村公交站附近 | 道路工地 | 现场搅拌沙灰，建筑物料及部分裸地未采取有效的抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该电力改迁项目的中壤建设股份有限公司进行行政处罚，约谈其项目负责人,现场给予停工3天处理,并要求立即进行苦盖。 | 2018年12月22日 |
| DX-02-02 | 礼贤镇 | 礼贤镇南中轴路与西伍路东侧工地 | 礼贤镇南中轴路与西伍路东侧 | 架空线入地工程 | 工程长度约800米，大面积裸地未采取有效抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京华北投新机场北线高速公路有限公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并要求其对督查发现问题限期整改。 | 2018年12月23日 |
| DX-02-03 | 礼贤镇 | 礼贤镇新机场北线高速与南中轴路交叉口东侧道路 | 礼贤镇新机场北线高速与南中轴路交叉口东侧 | 道路扬尘 | 500米道路地面积尘严重，路侧大概200平方米建筑垃圾未采取有效的抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的大桥局三公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对相关道路进行清扫，建筑垃圾进行苫盖。 | 2018年12月23日 |
| DX-02-04 | 礼贤镇 | 礼贤镇南中轴路与西伍路交叉口东南侧工地 | 礼贤镇南中轴路与西伍路交叉口东南侧 | 道路工地 | 现场施工未湿法作业，约100平方米建筑垃圾未采取有效的抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京华北投新机场北线高速公路有限公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并要求其对督查发现问题限期整改。 | 2018年12月23日 |
| DX-02-05 | 礼贤镇 | 礼贤镇南中轴路与新机场北线高速交叉口东南侧裸地 | 礼贤镇南中轴路与新机场北线高速交叉口东南侧 | 裸地扬尘 | 护坡下方近千平方米裸地未采取有效抑尘措施，进出车路口道路积尘严重；路侧围挡有积尘现象，沙石物料未采取有效抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的大桥局五公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对相关道路进行清扫，围挡重新搭建。 | 2018年12月23日 |
| DX-02-06 | 礼贤镇 | 礼贤镇南中轴路与新机场北线高速交叉口东南侧道路 | 礼贤镇南中轴路与新机场北线高速交叉口东南侧 | 道路扬尘 | 打桩作业出土未采取有效的抑尘措施，道路积尘严重 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的大桥局三公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对相关道路进行清扫，并调派水车全程保障。 | 2018年 12月23日 |
| DX-02-07 | 礼贤镇 | 礼贤镇平地村子站附近东河路由东向西道路两侧农村自建房 | 礼贤镇平地村子站附近东河路由东向西道路两侧 | 道路扬尘 | 近500平方米物料未采取有效抑尘措施，道路扬尘较严重 | 礼贤镇责令平地村相关负责人立即对裸露物料进行苫盖，并安排水车保障。 | 2018年12月22日 |
| DX-02-08 | 礼贤镇 | 礼贤镇刘荆路两侧（大礼路北侧）建筑垃圾堆放点 | 礼贤镇刘荆路两侧（大礼路北侧） | 拆迁工地 | 近万平方米拆迁建筑垃圾未采取有效的抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京德霖江山拆除公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对拆除现场进行苫盖，并调派水车全程保障。 | 2018年12月23日 |
| DX-02-09 | 礼贤镇 | 礼贤镇老市场搬迁腾退办公室东侧，由南向北刘荆路东侧裸地和建筑垃圾 | 礼贤镇老市场搬迁腾退办公室东侧，由南向北刘荆路东侧 | 裸地扬尘 | 大量建筑垃圾和裸地未采取有效的抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京德霖江山拆除公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对拆除现场进行苫盖，并调派水车全程保障。 | 2018年12月23日 |
| DX-02-10 | 礼贤镇 | 礼贤镇李各庄村污水收集工程 | 礼贤镇李各庄村 | 水务工地 | 污水收集工程开挖槽土未采取有效的抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京京顺水务公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对施工现场及槽土进行苫盖。 | 2018年12月22日 |
| DX-02-11 | 礼贤镇 | 礼贤镇新机场临空经济区市政交通配套工程永兴河北路（大广高速-磁大路）道路及综合管廊工程第四标段 | 礼贤镇新机场临空经济区市政交通配套工程永兴河北路（大广高速-磁大路）道路及综合管廊工程第四标段 | 道路工地 | 路面积尘严重，工程槽土未采取有效的抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京建工集团进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对施工现场及槽土进行苫盖。 | 2018年12月22日 |
| DX-02-12 | 新机场建设指挥部 | 礼贤镇永兴河北路次干二路 | 礼贤镇永兴河北路次干二路（通往K4指挥部2号门） | 道路扬尘 | 道路积尘严重，未采取有效的抑尘措施 | 大兴区机场城管执法队协调机场建设指挥部，对道路积尘进行清扫保洁并对违法车辆进行处罚，案件正在处理中。 | 2019年1月11日 |
| DX-02-13 | 新机场建设指挥部 | 礼贤镇永兴河北路北京新机场房建一标段生活服务设施工程 | 沿次干二路行驶500米南侧 | 房建市政工程 | 工地内约上万平方米工程槽土未采取有效的抑尘措施 | 大兴区机场城管执法队协调机场建设指挥部，对裸露地面进行防尘覆盖。 | 2019年1月21日 |
| DX-02-14 | 新机场建设指挥部 | 礼贤镇永兴河路北中国建筑房建项目二标段 | 沿次干二路行驶500米北侧 | 房建市政工程 | 现场搅拌沙灰，工程槽土未采取有效的抑尘措施，门口道路积尘严重 | 大兴区机场城管执法队协调机场建设指挥部，对裸露地面进行防尘覆盖。 | 2019年1月21日 |
| DX-02-15 | 新机场建设指挥部 | 中国建筑工程出土工地 | 沿次干二路行驶200米南侧 | 渣土车遗撒 | 多辆渣土车未苫盖上路，有道路遗撒现象 | 大兴区机场城管执法队协调机场建设指挥部，对道路积尘进行清扫保洁并对违法车辆进行处罚，案件正在办理中。 | 2019年1月11日 |
| DX-02-16 | 新机场建设指挥部 | 北京建工办公区西侧靠近辛家安路-南中轴路路口（支五路）道路 | 北京建工办公区西侧靠近辛家安路-南中轴路路口（支五路） | 道路扬尘 | 支五路道路破损，路面积尘及扬尘污染严重 | 大兴区机场城管执法队协调机场建设指挥部，对道路积尘进行清扫保洁并对违法车辆进行处罚，案件正在办理中。 | 2019年1月11日 |
| DX-02-17 | 林校路街道 | 新建北京至霸州铁路工程 | 大兴区林校南路18号 | 房建市政工程 | 裸地和工程槽土护坡未采取有效抑尘措施 | 经查责任单位为中铁十二局京雄城际铁路二工区项目经理部，林校路街道责令该单位安排专人准备绿网和洒水车将现场裸土进行苫盖,并洒水降尘防止大气污染的情况继续发生。同时要求施工单位完善环保工作落实具体到人的负责制度。 | 2018年12月21日 |
| DX-02-20 | 观音寺街道 | 双河北里东街与兴亦路交叉口东北侧新凤河河道改造工程 | 双河北里东街与兴亦路交叉口东北侧 | 水务工地 | 近500平方米裸地未采取有效抑尘措施 | 城管观音寺执法队，经查反馈问题情况属实。目前，现场裸地已苫盖，观音寺城管执法队拟对其处罚2万元，正在调查取证中。 | 2019年1月18日 |
| DX-02-21 | 西红门镇 | 新机场高速公路地下综合管廊（南四环～新机场）工程一期土建工程 | 西红门镇团河变电站东侧2号（兴亦路附近） | 房建市政工程 | 出入口积尘严重，近1000平方米工程槽土和裸地未采取有效抑尘措施 | 针对管廊1标段环保问题为兴亦路北侧出入口积尘严重,近1000平方米工程槽土和裸地未未采取有效抑尘措施。西红门镇已要求建设单位督促施工单位立即用绿网全面覆盖，要求对围挡进行封闭，同时安排水车洒水降尘。 | 2018年12月19日 |
| DX-02-24 | 安定镇 | 安定镇庞青路由北向南约1千米道路 | 安定镇庞青路由北向南约1千米 | 道路扬尘（渣土车遗撒） | 近1000米的道路两侧有遗撒，积尘严重 | 安定镇城管组织执法人员检查查处无准运证件运输4起，共罚款3000元（京大城管【2018】170178 京大城管【2018】170179 京大城管【2018】170176 京大城管【2018】170175 ） | 2018年12月19日 |
| DX-02-25 | 安定镇 | 安定镇庞青路1号附近沙石料厂 | 安定镇庞青路1号附近沙石料厂 | 堆场扬尘 | 出入口积尘严重，占地面积近万平方米砂石料未采取有效抑尘措施，进出料输送设备无任何防尘措施 | 安定镇政府要求该砂石料场彻底清退，两周内拆除所有设备，一月内清运所有物料，并在清运物料过程中采取有效降尘措施。 | 2019年1月20日 |
| DX-02-26 | 安定镇 | 安定镇庞青路1号西50米（中国火车头体育工作队院内）裸地 | 安定镇庞青路1号西50米（中国火车头体育工作队院内） | 裸地扬尘 | 1000平方米以上裸地未采取有效抑尘措施 | 安定镇城管已立案调查并对责任人处以罚款10000元（京大城管【2019】170003） | 2018年12月25日 |
| DX-02-27 | 安定镇 | 东前路与佟青路交叉口（西白塔南口公交站附近）砂石料厂 | 东前路与佟青路交叉口（西白塔南口公交站附近） | 堆场扬尘 | 占地面积近10000平方米建筑垃圾未采取有效抑尘措施 | 安定镇城管已立案调查并对责任人处以罚款10000元（京大城管【2019】170002） | 2018年12月25日 |
| DX-02-29 | 礼贤镇 | 从郝礼路与大礼路交叉口由北向南至青礼路与大礼路交叉口道路两侧拆迁工地 | 从郝礼路与大礼路交叉口由北向南至青礼路与大礼路交叉口道路两侧 | 拆迁工地 | 道路两侧（全长约一公里）拆迁工地均未采取有效抑尘措施，现场施工未湿法作业 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京德霖江山拆除公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对拆除现场进行苫盖，并调派水车全程保障。 | 2018年12月22日 |
| DX-02-30 | 礼贤镇 | 礼贤镇礼贤家园北侧、于家场公交站东侧100米裸地 | 礼贤镇礼贤家园北侧、于家场公交站东侧100米 | 裸地扬尘 | 近10000平方米裸地未采取有效抑尘措施 | 礼贤镇城管执法队对负责该问题的北京新航城投资公司进行行政处罚。礼贤镇约谈其项目负责人,并责令其立即对裸土进行苫盖，并调派水车全程保障。 | 2018年12月23日 |
| DX-02-32 | 礼贤镇 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司新机场北线高速公路（北京段）项目部一工区 | 礼贤镇河北头村南，河南街与（在建）新机场高速交叉口西南侧 | 堆场扬尘 | 近10000平方米槽土未采取有效抑尘措施 | 经核查，北京华北投新机场北线高速公路有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、北京京博通工程咨询有限公司，督查当日案件地点正进行路基土方施工，为连续作业，上一层摊铺碾压完毕，正卸土准备下一层路基施工，施工单位结合相关技术规范要求，考虑冬季施工质量及安全问题，未进行洒水。冬季施工，对土方作业进行洒水抑尘，因温度低，易结冰，给施工带来质量隐患，也是安全隐患，易造成安全事故。现已组织对所有施工范围内场区进行排查，进一步强化施工现场环保检查，落实各项环保措施。针对冬季施工洒水易结冰现象，对施工单位提出在水中添加盐等成分，减少结冰现象，对未进行或已停止施工的作业面，全面落实覆盖措施。 | 2018年12月22日 |
| DX-02-33 | 瀛海镇 | 三海子东路与三太路交叉口由东向西500米处裸地 | 三海子东路与三太路交叉口由东向西500米处 | 裸地扬尘 | 道路积尘严重，近2000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 瀛海镇针对扬尘污染管控专项问题进行核查，经查，督察问题点位为瀛海镇集体建设用地试点项目，土地性质为复耕地。 | 2018年12月25日 |
| DX-02-34 | 瀛海镇 | 三海子东路与三太路交叉口由东向西600米北侧裸地 | 三海子东路与三太路交叉口由东向西600米北侧 | 裸地扬尘 | 近1万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 瀛海镇针对扬尘污染管控专项问题进行核查，经查，督察问题点位为我镇集体建设用地试点项目，土地性质为复耕地。 | 2018年12月25日 |
| DX-02-35 | 旧宫镇 | 黄亦路五环金洲公交站东侧100米院内建筑垃圾资源化处置场 | 黄亦路五环金洲公交站东侧100米院内 | 堆场扬尘 | 现场建筑垃圾露天粉碎，未湿法作业；近2万平方米的裸地及建筑垃圾均未采取有效抑尘措施 | 旧宫镇已责令责任单位北京众逯晟泰土方工程有限公司立即组织整改，全面采取防尘覆盖、洒水降尘等防尘措施；旧宫城管执法部门对其依法立案（立案号：20181227175342198），目前正在履行处罚程序，拟处罚金额1万元 | 2018年12月25日 |
| DX-02-36 | 西红门镇 | 黄亦路金星庄，小白楼，志远庄，大生庄工业大院拆除腾退项目 | 黄亦路金星庄，小白楼，志远庄，大生庄工业大院 | 裸地扬尘 | 近3万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 西红门镇针对扬尘污染管控专项问题进行核查，经查，督察问题点位为我镇集体建设用地试点项目，土地性质为复耕地。 | 2018年12月25日 |
| DX-02-37 | 采育镇 | 采源路与采辛路交叉口西侧裸地 | 采源路与采辛路交叉口西侧 | 裸地扬尘 | 近200平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经查，北京市第五建筑工程集团有限公司存在土方覆盖不严现象，采育镇城管执法队针对该公司违法行为进行了立案调查，并责令改正，案件正在办理过程中。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-38 | 采育镇 | 采育文化广场北侧近50米处裸地 | 采育文化广场北侧近50米处 | 裸地扬尘 | 近50米长的道路破损，近200平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 责成相关科室负责人安排专人对该点位进行路面硬化。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-39 | 采育镇 | 育隆路与采展路交叉口由西向东300米处裸地 | 育隆路与采展路交叉口由西向东300米处 | 裸地扬尘 | 近100平方米的堆放渣土未采取有效抑尘措施 | 采育镇立即整改已完成防尘绿网覆盖。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-40 | 采育镇 | 采伟路煤炭科学研究总院院内)堆场 | 采伟路煤炭科学研究总院院内) | 堆场扬尘 | 院内露天粉碎枯枝落叶，现场扬尘现象严重，未采取有效抑尘措施 | 采育镇责令该单位整改，现场已整改完毕。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-41 | 采育镇 | 采源路东侧200米招商路凯附近裸地 | 采源路东侧200米招商路凯附近 | 裸地扬尘 | 近1000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经调查，结合采育镇人民环境整治工作，采育镇开展对道路两侧的杂草进行环境整治，主要是将杂草清理，清理完毕后，即为检查时现状。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-42 | 采育镇 | 采发路与采南路交叉口由北向南200米处裸地 | 采发路与采南路交叉口由北向南200米处 | 裸地扬尘 | 近2000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经调查，该点位为一般农田，为防止农作物秸秆出现焚烧现象，杜绝火灾，结合我镇人居环境整治工作，对该地块上秸秆进行粉碎作业，属于农田复耕。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-43 | 采育镇 | 福源路附近1＃住宅楼等37项 | 福源路附近1＃住宅楼等37项工地内 | 房建市政工程 | 工地内部及周边道路遗撒现象严重，未采取有效抑尘措施 | 经查，1#住宅楼等37项一标段存在遗撒现象。采育执法队针对运输车辆遗撒行为进行立案调查。并责令现场改正。目前案件正在处理过程中。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-44 | 采育镇 | 采林路与京福路交叉口原南山东营一村堆场 | 采林路与京福路交叉口原南山东营一村 | 堆场扬尘 | 近1000平方米的裸地及料堆未采取有效抑尘措施 | 经查，北京市第五建筑工程集团有限公司存在土方覆盖不严现象。采育城管执法队针对该公司违法行为进行了立案调查，并责令改正。案件正在办理过程中。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-45 | 采育镇 | 采凤路与育胜街交叉口满庭春苑小区南侧裸地 | 采凤路与育胜街交叉口满庭春苑小区南侧 | 裸地扬尘 | 近2000平方米的裸地，内部道路积尘严重，近1000平方米的料堆未采取有效抑尘措施 | 经查，北京市第五建筑工程集团有限公司正在取土回填。针对以上调查情况，采育城管执法队责令其现场改正，对裸露地表进行覆盖。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-46 | 采育镇 | 南北大街与育胜街交叉口满庭春苑小区东侧35＃住宅楼等23项工地内裸地 | 南北大街与育胜街交叉口满庭春苑小区东侧35＃住宅楼等23项工地内 | 裸地扬尘 | 近2000平方米的裸地及道路未采取有效抑尘措施 | 经查，负责承包1#住宅楼等34项三标段针对未覆盖及扬尘问题进行立案调查，并责令现场改正。案件正在办理过程中。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-47 | 采育镇 | 采廊路与京福路交叉口由南向北一公里处裸地 | 采廊路与京福路交叉口由南向北一公里处 | 裸地扬尘 | 近1000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 采育镇立即整改，该点位建筑垃圾已完成苫盖。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-48 | 采育镇 | 采廊路与京福路交叉口由南向北一公里处裸地 | 采廊路与京福路交叉口由南向北一公里处 | 裸地扬尘 | 周边道路积尘严重，土堆和近1万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经查，采廊路与京福路交叉口由南向北一公里处存在周边道路积尘严重、土堆和近1万平方米的裸地未采取有效抑尘措施现象。采育城管执法队针对该点位2项违法行为，约谈主体责任单位负责人广佛寺村委会主任，责令对裸露堆放的土方进行覆盖；对韩凤路进行清扫作业，并洒水降尘。该案件已整改完毕。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-49 | 安定镇 | 青礼路后安定文化大院西门水务工地 | 青礼路后安定文化大院西门 | 水务工地 | 村内四周道路积尘严重，近1000米长的自来水管道挖掘施工，未采取有效抑尘措施 | 安定镇立即整改已完成防尘绿网覆盖。 | 2018年12月28日 |
| KFQ-02-04 | 亦庄镇 | 拆迁工地 | 凉水河路南侧中海墅附近拆迁工地院内 | 拆迁工地 | 近1000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经亦庄镇核实，鹿圈拆迁区域已由中海地产拍得土地，督查中发现的约1000平米裸露地表紧邻拆迁滞留户，为维护社会稳定以及避免再次发生恶性治安案件，因此未对该人住宅周边采取覆盖、绿植等降尘措施。亦庄镇将继续加大周边地区巡查力度，对可以整改的问题做到立行立改。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-50 | 林校路街道 | 新源大街与义秀路交叉口东侧200米裸地 | 新源大街与义秀路交叉口东侧200米 | 裸地扬尘 | 露天打磨水泥压力管，存在扬尘污染。近2000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 责任单位：北京兴创投资有限公司  处罚情况：已整改完毕，正在走行政处罚程序。 | 2018年12月25日 |
| DX-02-51 | 林校路街道 | 北京国泰建设集团有限公司承建1#住宅楼等13项（标段一、二）/12#商业办公楼等5项工程 | 永华路与新源大街交叉口东南侧 | 房建市政工程 | 工地内露天喷漆、切割作业，存在扬尘污染；现场渣土车管理不规范，无“进门查证，出门查车”的相关记录；“门前三包”落实不到位，有车辆带泥上路的现象；占地面积近1万平方米的工程槽土未采取有效抑尘措施 | 经查，北京万兴富龙建筑工程有限公司在其承建的位于北京市大兴区永华实验学校西侧1#住宅楼等13项（标段一）施工工地内使用挖掘机进行槽土挖掘作业，未采取洒水措施防止扬尘。12月22日，该公司已停止槽土挖掘作业，并且对裸露建筑土方进行了覆盖；林校路街道城管执法队对其依法立案（立案号：2019030001），对该公司罚款人民币壹万元整。 | 2018年12月25日 |
| DX-02-52 | 林校路街道 | 北京泰禾嘉信房地产开发有限公司工地内 | 兴华大街与新源大街交汇处东北侧（义和庄北路附近） | 房建市政工程 | 占地面积近5000平方米的裸地及工程槽土未采取有效抑尘措施 | 经查，北京市优普实业发展有限公司在其承建的位于北京市大兴区泰禾中央广场四期施工工地内，有露天堆放的建筑土方未采取覆盖措施，占地面积大概为不到10平方米。12月22日该公司已覆盖施工现场内露天堆放的建筑土方；林校路街道城管执法队对其依法立案（立案号：2019030005），对该公司罚款人民币壹万元整 | 2018年12月25日 |
| DX-02-53 | 兴丰街道 | 中国铁建十四局集团有限公司承建理想家项目 | 黄村镇清源路与兴华大街交叉口西南侧 | 房建市政工程 | 出入口道路积尘严重，未湿法作业，未采取有效抑尘措施 | 1、已将出入口道路积尘清理完毕，并安排专人进行清扫；2、对裸露地面进行苫盖，并加强施工现场的防尘降尘措施。兴丰执法队已现场对负责人开具谈话通知书，并对存在的问题分别进行立案调查。立案编号为：20181227144150807、20181227144208350。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-54 | 兴丰街道 | 大兴区黄村镇兴华大街DX00-0202-0307地块项目 | 黄村镇清源路与兴华大街交叉口西南侧清源路32号 | 房建市政工程 | 工地主要道路未硬化，现场道路泥泞，“门前三包”落实不到位，存在渣土车带泥上路现象 | 1、施工现场正处于土方作业阶段，施工单位已对槽内临时道路进行覆盖。2、加强渣土运输车辆的冲洗，确保无车轮带泥现象；3、安排专人对施工现场出口两侧300米范围内进行清扫。兴丰执法队已现场对负责人开具谈话通知书，并对存在的问题进行立案调查。立案编号：20181227144226685。 | 2018年12月28日 |
| DX-02-55 | 林校路街道 | 义和庄北路与弘和北路交叉口西南500米处槽土回填工程 | 义和庄北路与弘和北路交叉口西南500米处 | 房建市政工程 | 现场施工未湿法作业，未采取有效抑尘措施 | 经查，北京康晟宽达科技有限公司在其承建的位于北京市大兴区规划纵五路与义绣路交叉口的连接纵五路与义绣路临时管线工程施工现场使用挖掘机回填槽土过程中，未采取洒水措施防止扬尘。12月22日，该公司已完成槽土回填作业并对建筑土方进行了覆盖；林校路街道城管执法队对其依法立案（立案号：2018030573），对该公司罚款人民币壹万元整 | 2018年12月25日 |
| DX-02-56 | 兴丰街道 | 黄村镇三合路与林业大街交叉口西北侧，大兴新城“厕所革命”提升改造工程 | 黄村镇三合路与林业大街交叉口西北侧 | 裸地扬尘 | 工地内裸地及占地面积近200平方米的物料未采取有效抑尘措施 | 大兴新城“厕所革命”提升改造工程现场进行调查，施工单位已对工地内裸露地面及物料进行苫盖。兴丰执法队已现场对负责人开具谈话通知书，并对存在的问题进行立案调查。立案编号为：20181227144242847。 | 2018年12月28日 |