大兴区扬尘污染管控问题整改清单(2019年1月7日至9日)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **街道（乡镇）** | **问题单位名称** | **详细地址** | **问题种类** | **现场问题情况详述** | **整改查处情况** | **整改时限** |
| DX-05-57 | 北臧村镇 | 周梨路道路 | 周梨路道路 | 道路扬尘 | 近4000米长的周梨路及梨园村入口道路，两条道路积尘严重，未采取有效抑尘措施 | 北臧村镇水务站对问题点位进行实地核查，经现场调查，北臧村镇实施了周梨路污水管道工程，导致路面积尘。此工程目前已进入扫尾阶段，施工单位已开始清理路面积尘，预计1月31日整改完成。 | 1月31日 |
| DX-05-58 | 黄村镇 | 大兴区第一职业学校南侧裸地 | 芦求路与佟前路交叉口南350米路西 | 裸地扬尘 | 近16万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经黄村镇核查，该点位位于黄村镇西片区拆迁腾退区域，存在裸露地表未覆盖情况。经了解，该地块在2018年夏季已采用六针加密绿网进行地毯式覆盖。由于冬季考虑防火安全进行除草作业，导致原先已覆盖地块出现裸露情况。新城协作办公室和城管黄村执法队已责令施工单位立即整改。施工单位负责人承诺立即安排人员对已完成施工地块进行防尘网覆盖，预计1月底前完成全部覆盖工作。城管黄村执法队已对该案件进行立案调查，立案号为20190114165540145。 | 1月31日 |
| DX-05-59 | 黄村镇 | 芦求路与太福庄二路交叉口东侧拆迁后裸地 | 芦求路与太福庄二路交叉口东侧 | 裸地扬尘 | 近50万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经黄村镇核查，该点位位于黄村镇西片区拆迁腾退区域，存在裸露地表未完全覆盖情况。经了解，该地块在2018年夏季已采用六针加密绿网进行地毯式覆盖。由于冬季考虑防火安全进行除草作业，导致原先已覆盖地块出现裸露情况。新城协作办公室和城管黄村执法队已责令施工单位立即整改。施工单位负责人承诺立即安排人员对已完成施工地块进行防尘网覆盖，预计1月底前完成全部覆盖工作。城管黄村执法队已对该案件进行立案调查，立案号为20190114165540145。 | 1月31日 |
| DX-05-60 | 黄村镇 | 芦求路与太福庄二路交叉口西300米南侧裸地 | 芦求路与太福庄一路交叉口西300米路南 | 裸地扬尘 | 近8万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经黄村镇核查，该点位位于黄村镇西片区拆迁腾退区域，存在裸露地表未覆盖情况。经了解，该地块在2018年夏季已采用六针加密绿网进行地毯式覆盖。由于冬季考虑防火安全进行除草作业，导致原先已覆盖地块出现裸露情况。新城协作办公室和城管黄村执法队已责令施工单位立即整改。施工单位负责人承诺立即安排人员对已完成施工地块进行防尘网覆盖，预计1月底前完成全部覆盖工作。城管黄村执法队已对该案件进行立案调查，立案号为20190114165540145。 | 1月31日 |
| DX-05-61 | 黄村镇 | 芦求路与兴良路交叉口北800米路西裸地 | 芦求路与兴良路交叉口北800米路西 | 裸地扬尘 | 近20万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经黄村镇核查，该点位位于黄村镇西片区拆迁腾退区域，存在裸露地表未覆盖情况。经了解，该地块在2018年夏季已采用六针加密绿网进行地毯式覆盖。由于冬季考虑防火安全进行除草作业，导致原先已覆盖地块出现裸露情况。新城协作办公室和城管黄村执法队已责令施工单位立即整改。施工单位负责人承诺立即安排人员对已完成施工地块进行防尘网覆盖，预计1月底前完成全部覆盖工作。城管黄村执法队已对该案件进行立案调查，立案号为20190114165540145。 | 1月31日 |
| DX-05-62 | 黄村镇 | 太福庄南三路两侧裸地 | 太福庄南三路两侧 | 裸地扬尘 | 近20万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经黄村镇核查，该点位位于黄村镇西片区拆迁腾退区域，存在裸露地表未覆盖情况。经了解，该地块在2018年夏季已采用六针加密绿网进行地毯式覆盖。由于冬季考虑防火安全进行除草作业，导致原先已覆盖地块出现裸露情况。新城协作办公室和城管黄村执法队已责令施工单位立即整改。施工单位负责人承诺立即安排人员对已完成施工地块进行防尘网覆盖，预计于1月20日完成全部覆盖工作。城管黄村执法队已对该案件进行立案调查，立案号20190114165540145。 | 1月31日 |
| DX-05-63 | 北臧村镇 | 兴良路与芦求路交叉口东南角院内土堆 | 兴良路与芦求路交叉口东南角 | 堆场扬尘 | 近1万平方米的土堆未采取有效抑尘措施 | 北臧村镇市政综合服务中心及时组织人员将现场沙土覆盖，预计于1月31日完成覆盖工作。下一步，将针对此类问题联合镇土地巡查队加大巡查力度，发现问题及时处理，防止再发生此类问题。 | 1月31日 |
| DX-05-64 | 北臧村镇 | 周梨路与魏永路交叉口东南侧500米土堆 | 周梨路与魏永路交叉口东南侧500米 | 堆场扬尘 | 约2万平方米的土堆未采取有效抑尘措施 | 北臧村镇组织人员对该地块破损的绿网进行再覆盖，预计1月31日全部完成。下一步，北臧村镇将加大对镇域内拆除腾退地块的巡查力度，发现绿网破损情况，及时组织再覆盖工作，防止问题反弹。 | 1月31日 |
| DX-05-65 | 林校路街道 | 林校路与兴良路交叉口西20米路南侧围挡内裸地 | 林校路与兴良路交叉口西20米路南 | 裸地扬尘 | 近1500平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经林校路街道核实，大兴区林校路与兴良路交叉口西20米路南侧围挡内裸地未采取有效抑尘措施的违法行为，情况属实。林校路街道已责令该公司立即整改，对其相关负责人进行约谈。下一步，林校路街道将对林校路与兴良路交叉口区域，及辖区内所有空地加大巡查力度，依法严查各项违法行为。 | 1月14日 |
| DX-05-66 | 黄村镇 | 芦求路与佟前路交叉口南50米路西裸地 | 芦求路与佟前路交叉口南50米路西 | 裸地扬尘 | 近1万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经黄村镇核查，该点位位于黄村镇西片区拆迁腾退区域，存在裸露地表未覆盖情况。经了解，该地块在2018年夏季已采用六针加密绿网进行地毯式覆盖。由于冬季考虑防火安全进行除草作业，导致原先已覆盖地块出现裸露情况。新城协作办公室和城管黄村执法队已责令施工单位立即整改。施工单位负责人承诺立即安排人员对已完成施工地块进行防尘网覆盖，预计1月底前完成全部覆盖工作。城管黄村执法队已对该案件进行立案调查，立案号为20190114165540145。 | 1月31日 |
| DX-05-67 | 生物医药基地 | 祥瑞大街与思邈路交叉口东南角裸地 | 祥瑞大街与思邈路交叉口东南角 | 裸地扬尘 | 近5000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经生物医药基地管委会核查，问题点位为北京民海生物科技有限公司内临建拆除未进行及时覆盖造成覆盖不严。管委会已责令该企业对此区域内进行裸露土地覆盖。 | 1月15日 |
| DX-05-68 | 生物医药基地 | 魏永路与芦求路交叉口西北角蓝色围挡内裸地 | 魏永路与芦求路交叉口西北角 | 裸地扬尘 | 近500平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 生物医药基地管委会责成北京联港市政园林绿化有限公司对此区域内裸露土地进行覆盖。 | 1月15日 |
| DX-05-69 | 黄村镇 | 芦求路与太福庄一路交叉口西150米路北侧裸地 | 芦求路与太福庄一路交叉口西150米路北 | 裸地扬尘 | 近1万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经黄村镇核查，该点位位于黄村镇西片区拆迁腾退区域，存在裸露地表未完全覆盖情况。经了解，该地块在2018年夏季已采用六针加密绿网进行地毯式覆盖。由于冬季考虑防火安全进行除草作业，导致原先已覆盖地块出现裸露情况。新城协作办公室和城管黄村执法队已责令施工单位立即整改。施工单位负责人承诺立即安排人员对已完成施工地块进行防尘网覆盖，预计1月底前完成全部覆盖工作。完成全部覆盖工作。城管黄村执法队已对该案件进行立案调查，立案号为20190114165540145。 | 1月31日 |
| DX-05-70 | 榆垡镇 | 榆顺路与通和路交叉口向西200米路南侧裸地 | 榆顺路与通和路交叉口向西200米路南侧 | 裸地扬尘 | 近1000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 榆垡镇已责成场地负责人对裸地进行苫盖，目前已整改完毕。 | 1月15日 |
| DX-05-71 | 榆垡镇 | 榆顺路与通和路交叉口西南角路南侧裸地 | 榆顺路与通和路交叉口西南角路南侧 | 裸地扬尘 | 近5万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经榆垡镇核实，2018年秋榆垡镇农办在空地上种植油菜花，由于天气转冷，油菜花枯萎，目前榆垡镇已对此地块进行苫盖，目前已整改完毕。 | 1月15日 |
| DX-05-72 | 榆垡镇 | 榆顺路与通和路交叉口西南路北侧裸地 | 榆顺路与通和路交叉口西南路北侧 | 裸地扬尘 | 近1000平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 榆垡镇已组织人员对裸地进行苫盖，目前已整改完毕。 | 1月15日 |
| DX-05-73 | 榆垡镇 | 榆祥路与盛平街交叉口向东50米建筑工地 | 榆祥路与盛平街交叉口向东50米 | 房建市政工程 | “门前三包”落实不到位；出入口未设置车辆冲洗设施；内部道路未硬化 | 经榆垡镇现场核查，此工地为榆垡小学在建施工工地，施工方为北京恒晟金利建设工程有限公司。出入口有防滑毛毯破损，有车辆冲洗设施，内部道路已经硬化，现已将工地出入口破损防滑毯清理干净，要求施工方将车辆在清洗池内清洗后方可使出工地，对已硬化的道路加强清扫保洁。榆垡城管执法分队已对该单位进行约谈立案 （立案号：20190118145353815）。  | 1月11日 |
| DX-05-74 | 榆垡镇 | 盛平街道路两侧绿化带 | 盛平街道路两侧绿化带 | 园林工地 | 近1.6万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经榆垡镇现场核查，此工地为新机场回迁房绿化工程，施工方为北京绿源忠信园林绿化有限公司。裸露土地为绿化带，现已栽种树木，要求施工方将绿化带已栽种的树木间裸露地表进行覆盖。榆垡城管执法分队对该单位进行约谈立案（立案号：20190118145441838）。 | 1月11日 |
| DX-05-75 | 榆垡镇 | 北京新航城绿化工地 | 新机场安置房项目建设指挥部北侧200米 | 园林工地 | “门前三包”落实不到位；车辆出入口未设置冲洗设施；围挡有破损；内部道路未硬化 | 经榆垡镇现场核查，此工地为新机场回迁房绿化工程，施工方为北京绿源忠信园林绿化有限公司。未栽种树木的绿化用地出入口未设置冲洗设施，围挡有破损，裸露土地未覆盖，现已在出入口设置简易冲洗设施；已责令对裸露地表进行全部覆盖，现已全部覆盖。榆垡城管执法分队对该单位进行约谈立案（立案号：20190118145441838）。 | 1月11日 |
| DX-05-76 | 榆垡镇 | 榆垡水务西侧施工工地及工地门前道路和裸地 | 榆垡水务西侧施工工地及工地门前道路和裸地 | 裸地扬尘 | 长度近2000米的道路积尘严重；近4万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经榆垡镇现场核查，此工地为新航城回迁房配套道路工程，施工方为北京裕泰市政工程有限公司。榆垡水务西侧裸露地表为原榆平路柏油路面，洒水后结冰；破碎路面裸露地表全部覆盖；部分土方未完全覆盖，现已责令施工方对结冰路面全部覆盖，现已全部覆盖。榆垡城管执法分队对该单位进行约谈立案（立案号：20190118145524804）。 | 1月11日 |
| DX-05-77 | 榆垡镇 | 榆垡水务东侧施工工地 | 榆垡水务东侧施工工地 | 堆场扬尘 | 近15万平方米的土堆未采取有效抑尘措施 | 经榆垡镇现场核查，此工地为新航城回迁房配套道路工程，施工方为北京裕泰市政工程有限公司。榆垡水务东侧为新航城回迁房开工时剥离的阳土存放地点，存放的土方为绿化使用备存，前期已全部覆盖，现北京裕泰市政工程有限公司使用剥离阳土时有部分土方覆盖不严，现已责令对土方进行全部覆盖，目前已全部覆盖。榆垡城管执法分队对该单位进行约谈立案（立案号：20190118145524804）。 | 1月11日 |
| DX-05-78 | 旧宫镇 | 南场二村拆迁遗留地 | 南场二村拆迁遗留地 | 裸地扬尘 | 近2万平方米的裸地未采取有效抑尘措施；围挡有破损 | 旧宫镇已责令相关负责人立即组织苫盖，并加大降尘力度，同时要求现场扬尘管控工作设专人负责，加强日常的自查及补盖，破损围挡已责令相关单位维护完毕。旧宫镇规划科联合城管部门加大对该区域的巡查检查力度，发现及时整改。旧宫镇城管执法队已依法对该问题立案调查，立案号为20190110083857391。 | 1月18日 |
| DX-05-79 | 旧宫镇 | 树桥路 | 树桥路 | 道路扬尘 | 长度近2000米的道路积尘严重 | 旧宫镇立即组织对道路进行了清扫保洁，并要求责任主体加强日常的清扫及洒水降尘。旧宫镇将继续加强日常的监督检查，发现问题及时整改。 | 1月18日 |
| DX-05-80 | 旧宫镇 | 云龙家园东侧围挡内裸地 | 云龙家园东侧围挡内 | 裸地扬尘 | 近1万平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 旧宫镇已责令相关负责人立即组织苫盖，并加大降尘力度，同时要求现场扬尘管控工作设专人负责，加强日常的自查及补盖。旧宫镇联合城管部门将进一步加大对该区域的巡查检查力度，发现及时整改。旧宫镇城管执法队已依法对该问题立案调查，立案号为20190110083857391。 | 1月18日 |
| DX-05-81 | 魏善庄镇 | （在建）新机场高速 | 东大路与庞安路交叉口西南侧 | 道路工地 | 出入口处积尘严重；工地内扬尘现象较严重；内部道路未采取有效抑尘措施 | 魏善庄镇现场责成线性工程及配套工程现场负责人加强施工区域内裸露地表覆盖措施，对场区及周边道路采取洒水降尘措施，有效降低扬尘污染,不允许擅自开启已封闭的出入口。下一步，魏善庄镇将继续加大对该点位的检查力度，一经发现苫盖不全、扬尘问题，立即督促整改。 | 1月11日 |
| DX-05-82 | 瀛海镇 | 团忠路与京台高速交叉口西行100米处堆场 | 团忠路与京台高速交叉口西行100米处 | 堆场扬尘 | 近100立方米的建筑垃圾、料堆未采取有效抑尘措施 | 团忠路与京台高速交叉口西100米处有建筑垃圾，经瀛海镇核实，属于偷倒的建筑垃圾。发现问题后，瀛海镇通过环保应急工作微信群进行通报，并由瀛海市政中心对垃圾及时清运处理。 | 1月17日 |
| DX-05-83 | 采育镇 | 南北大街与育林街交叉口沿育林街西行道路 | 南北大街与育林街交叉口沿育林街西行 | 道路扬尘 | 近1000米长的道路积尘严重，未采取有效抑尘措施 | 采育镇立即督促路政办保洁人员进行积尘清理和洒水降尘，现已整改完毕。 | 1月11日 |
| DX-05-84 | 采育镇 | 采廊路西侧100米靠近邵各庄村的拆迁工地 | 采廊路西侧100米靠近邵各庄村 | 拆迁工地 | 近100立方米的土方和200平方米的裸地未采取有效抑尘措施 | 经采育镇核实，该点位不属于拆迁工地，实际为林地。邵各庄村2010年已完成拆迁，村路南侧有一处平整林地堆土，因有人私自掀开覆盖网取土，导致土堆裸露。采育镇立即对堆土进行了覆盖，现已整改完毕。下一步将加大宣传警示和巡查检查力度，防止类似情况发生。 | 1月11日 |
| DX-05-85 | 采育镇 | 采廊路西侧300米靠近半壁店完全小学附近 | 采廊路西侧300米靠近半壁店完全小学附近 | 堆场扬尘 | 近200立方米的沙堆未采取有效抑尘措施 | 经采育镇核实，东半壁店村西北角有一处平原造林看护用房，房西侧堆的沙土是供自家建房时使用。采育镇立即责令房主将沙堆覆盖，并对其进行批评教育，现已整改完毕。 | 1月11日 |
| DX-05-86 | 采育镇 | 京福路与采廊路交叉口沿京福路由东向西50米处 | 京福路与采廊路交叉口沿京福路由东向西50米处 | 堆场扬尘 | 近200立方米的料堆未采取有效抑尘措施 | 经采育镇核实，京福路与采廊路交叉口沿京福路由东向西50米处有一商户（北京采育桂兰建材商店）售卖物料未覆盖，采育镇立即责令商户负责人进行覆盖并对其进行批评教育，现已整改完毕。 | 1月11日 |