**1.检查单：**北京市文化市场综合执法总队《广播电视检查单》

**2.检查模块：**广播电视设施管理情况

**3.检查项：**在广播电视设施保护范围内进行建筑施工、兴建设施的行为

**4.检查内容：**是否存在在广播电视设施保护范围内进行建筑施工、兴建设施的行为

**5.检查标准：**

**合格情形：**

a.未在中波天线周围２５０米范围内建筑施工，或者以天线外２５０米为计算起点兴建高度超过仰角３度的高大建筑；

b.未在短波天线前方５００米范围内种植成林树木、堆放金属物品、穿越架空电力线路、建筑施工，或者以天线外５００米为计算起点兴建高度超过仰角３度的高大建筑；

c.未在功率３００千瓦以上的定向天线前方１０００米范围内建筑施工，或者以天线外１０００米为计算起点兴建高度超过仰角３度的高大建筑；

d.未在馈线两侧各３米范围内建筑施工，或者在馈线两侧各５米范围内种植树木、种植高杆作物；

e.未在监测台、站周围违反国家标准架设架空电力线路，兴建电气化铁路、公路等产生电磁辐射的设施或者设置金属构件；

f.未在监测台、站测向场强室周围１５０米范围内种植树木、高杆作物、进行对土地平坦有影响的挖掘、施工；

g.未在监测天线周围１０００米范围内建筑施工，或者以天线外１０００米为计算起点修建高度超过仰角３角的建筑物、构筑物或者堆放超高的物品;

h.未在卫星天线前方５０米范围内建筑施工，或者以天线前方５０米为计算起点修建高度超过仰角５度的建筑物、构筑物或者堆放超高的物品；

i.未在发射、监测台、站周围１５００米范围内兴建有严重粉尘污染、严重腐蚀性化学气体溢出或者产生放射性物质的设施；

j.未在发射、监测台、站周围５００米范围内兴建油库、加油站、液化气站、煤气站等易燃易爆设施。

**不合格情形：**

a.在中波天线周围２５０米范围内建筑施工，或者以天线外２５０米为计算起点兴建高度超过仰角３度的高大建筑；

b.在短波天线前方５００米范围内种植成林树木、堆放金属物品、穿越架空电力线路、建筑施工，或者以天线外５００米为计算起点兴建高度超过仰角３度的高大建筑；

c.在功率３００千瓦以上的定向天线前方１０００米范围内建筑施工，或者以天线外１０００米为计算起点兴建高度超过仰角３度的高大建筑；

d.在馈线两侧各３米范围内建筑施工，或者在馈线两侧各５米范围内种植树木、种植高杆作物；

e.在监测台、站周围违反国家标准架设架空电力线路，兴建电气化铁路、公路等产生电磁辐射的设施或者设置金属构件；

f.在监测台、站测向场强室周围１５０米范围内种植树木、高杆作物、进行对土地平坦有影响的挖掘、施工；

g.在监测天线周围１０００米范围内建筑施工，或者以天线外１０００米为计算起点修建高度超过仰角３角的建筑物、构筑物或者堆放超高的物品;

h.在卫星天线前方５０米范围内建筑施工，或者以天线前方５０米为计算起点修建高度超过仰角５度的建筑物、构筑物或者堆放超高的物品；

i.在发射、监测台、站周围１５００米范围内兴建有严重粉尘污染、严重腐蚀性化学气体溢出或者产生放射性物质的设施；

j.在发射、监测台、站周围５００米范围内兴建油库、加油站、液化气站、煤气站等易燃易爆设施。